<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="19.05" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="20.32" y2="19.05" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="19.05" x2="20.32" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA07-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyLbr">
<packages>
<package name="10PIN-SMD-1.27MM">
</package>
<package name="CESLOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="con-lstb" package="MA07-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="MyLbr" package="10PIN-SMD-1.27MM" value="10PIN-SMD-1.27MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="MyLbr" package="CESLOGO" value="CESLOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
