<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.3594" y1="6.5232" x2="41.2498" y2="6.5278" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.2498" y1="6.5278" x2="41.2498" y2="52.1362" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.2498" y1="52.1362" x2="10.3886" y2="52.1362" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.3886" y1="52.1362" x2="10.3594" y2="6.5232" width="0" layer="20"/>
<text>Orphan</text>
<text>Fuzz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="1776_SUPPLY">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors2">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="PADS_SMALL">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;3 terminals for circuit board for wires connecting to 3 lugs of pot off-board</description>
</package>
<package name="2262_TRIM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="080_035_1">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+9V" library="1776_SUPPLY" package="SQUARE" value="+9V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1" library="1776_SUPPLY" package="ROUND" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="1776_SUPPLY" package="ROUND" value="IN(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="1776_SUPPLY" package="ROUND" value="OUT(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-3" value="Ge"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="27nF"/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="27nF"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="10M"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="10M"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="22K"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="680K"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="22K"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="47k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="47R"/>
<element name="Q1" library="transistors2" package="TO5" value="NPN Ge">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistors2" package="TO5" value="NPN Ge">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47nF"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="4n7"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="47K"/>
<element name="SW1" library="switches" package="SPDT" value="on/off/on"/>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="PADS_SMALL" value="250K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="potentiometers" package="PADS_SMALL" value="250K"/>
<element name="C8" library="capacitors-elec" package="080_035_1" value="100uF"/>
<element name="C9" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="BIAS" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="100K"/>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47nF"/>
<element name="B1" library="1776_SUPPLY" package="OCTOGON" value="B"/>
<element name="B2" library="1776_SUPPLY" package="OCTOGON" value="B"/>
<element name="G2" library="1776_SUPPLY" package="ROUND" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="+9V" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TONE" pad="2"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="BIAS" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="BIAS" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="BIAS" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
