<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="11.43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="12.7" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="19.05" x2="1.27" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="1.27" y2="19.05" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11.43" y1="19.05" x2="12.7" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="11.43" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>CN1</text>
<text>BattPack v1.0
B Allen
2015</text>
<text>Vin
GND
Vout</text>
<text>OFF</text>
<text>/</text>
<text>ON</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BrentBlueAllen">
<packages>
<package name="C0603">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SLIDE_SPDT_SSAJ120100">
</package>
<package name="QFN-16">
<description>&lt;b&gt;DRK (S-PDSO-N10)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ti.com .. bq27010.pdf&lt;br&gt;
changed 2011-11-09</description>
</package>
<package name="HEADER-1X3-RA-TH">
</package>
<package name="USB-MICROB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DataPowerVault">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN1" library="BrentBlueAllen" package="USB-MICROB" value=""/>
<element name="CN2" library="DataPowerVault" package="JST-PH-2-SMT-RA" value="JST_2PIN-SMT-RA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="46.4k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="1.13k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="BrentBlueAllen" package="SLIDE_SPDT_SSAJ120100" value="SSAJ120100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="BrentBlueAllen" package="QFN-16" value="BQ24075QFN-16">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X3-RA-TH" value="HEADER-1X3RA-TH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="TH"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BAT">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SYSOFF">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="SW1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
