<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.04" y1="0" x2="99.04" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.04" y1="33.96" x2="0" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OE5DXL 9600Bd FSK Modem</text>
<text>L2PCX</text>
<text>Board by NI2O 01/2013</text>
<text>nyc-arecs.org</text>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="45xx">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DO34Z7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 1.8 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="CA6V">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL14" value="TL084P"/>
<element name="IC2" library="40xx" package="DIL14" value="4013N"/>
<element name="IC3" library="45xx" package="DIL16" value="4538N"/>
<element name="PC" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="RADIO" library="con-subd" package="M09D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/2V" value="1K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/2V" value="56K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/2V" value="56K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/2V" value="56K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/2V" value="1K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/2V" value="1K"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="1uF"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/2V" value="10K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/2V" value="100K"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/2V" value="27K"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/2V" value="47K"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value="470pF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value="100pF"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/2V" value="47K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/2V" value="220K"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value="47n"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/2V" value="220K"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value="47n"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EYE" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-025X050" value="470pF"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/2V" value="47K"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C025-025X050" value="1nF"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/2V" value="22K"/>
<element name="R16" library="pot" package="CA6V" value="470K"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C025-025X050" value="22uF"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/2V" value="10K"/>
<element name="C11" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/2V" value="1M"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/2V" value="1K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/2V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/2V" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="diode" package="DO34Z7" value="6v8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D9" library="diode" package="DO34Z7" value="6v8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PC" pad="5"/>
<contactref element="RADIO" pad="5"/>
<contactref element="RADIO" pad="4"/>
<contactref element="RADIO" pad="6"/>
<contactref element="RADIO" pad="7"/>
<contactref element="RADIO" pad="8"/>
<contactref element="RADIO" pad="9"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="PC" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="PC" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="PC" pad="4"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="PC" pad="7"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOD">
<contactref element="RADIO" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DEMOD">
<contactref element="RADIO" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PTT">
<contactref element="RADIO" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+V">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="-V">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="EYE" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R16" pad="S"/>
<contactref element="R16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R16" pad="E"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
