<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.0325" y1="2.032" x2="34.214" y2="2.032" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.214" y1="2.032" x2="34.341" y2="29.581" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.341" y1="29.581" x2="6.1595" y2="29.581" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.1595" y1="29.581" x2="6.0325" y2="2.032" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-electro">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPST">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL16" value="4009N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="40xx" package="DIL14" value="4066N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+9V1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="CLR" library="mb_resistors" package="R0207/3" value=""/>
<element name="D1" library="mb_diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R3" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="C1" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="0.1u"/>
<element name="SW1" library="mb_switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JIN" library="mb_supply" package="OCTOGON" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JOUT" library="mb_supply" package="OCTOGON" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F.IN" library="mb_supply" package="OCTOGON" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F.OUT" library="mb_supply" package="OCTOGON" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+9V2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND5" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CLR" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="CLR" pad="1"/>
<contactref element="+9V1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="+9V2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="GND5" pad="1"/>
<contactref element="GND5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JIN" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JOUT" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="F.IN" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="F.OUT" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
