<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<description>&lt;h1&gt;Postage Stamp Power Supply&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Small linear power supply with flexible layout.&lt;/p&gt;</description>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="0" x2="24" y2="22.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="22.5" x2="21.5" y2="25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.5" y1="25" x2="2.5" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="25" x2="0" y2="22.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="22.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="TO-220-SIDE-THERM">
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="JST-2-PH-RA-PTH-SMALLPADS">
</package>
<package name="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="SWITCH-SPDT">
</package>
<package name="HOLE-#2">
</package>
<package name="COW">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
<package name="OSHWLOGO_SILKONLY">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="A_butts" package="TO-220-SIDE-THERM" value="78xx"/>
<element name="C2" library="A_butts" package="E2,5-6" value="100uF"/>
<element name="C3" library="A_butts" package="C025-024X044" value="0.11uF"/>
<element name="JP1" library="A_butts" package="JST-2-PH-RA-PTH-SMALLPADS" value="M02JST-PTH-RA-SMALLPADS"/>
<element name="JP5" library="A_butts" package="JST-2-PH-RA-PTH-SMALLPADS" value="M02JST-PTH-RA-SMALLPADS"/>
<element name="R1" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM" value="330R"/>
<element name="LED1" library="A_butts" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="C1" library="A_butts" package="E2,5-6" value="10uF"/>
<element name="S1" library="A_butts" package="SWITCH-SPDT" value="SWITCH-SPDTPTH-VERT-2.54MM"/>
<element name="H1" library="A_butts" package="HOLE-#2" value="HOLE#2"/>
<element name="H2" library="A_butts" package="HOLE-#2" value="HOLE#2"/>
<element name="U$2" library="A_butts" package="COW" value=""/>
<element name="U$3" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$4" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$1" library="A_butts" package="OSHWLOGO_SILKONLY" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VOUT">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@1"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@2"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@3"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@4"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@5"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@6"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@7"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@8"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@9"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@10"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@11"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@12"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@13"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@14"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@15"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@16"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@17"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@18"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@19"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@20"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@21"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@22"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@23"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@24"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@25"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@26"/>
<contactref element="IC1" pad="GND@27"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
