<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.016" y1="0" x2="10.414" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.414" y1="0" x2="10.414" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.414" y1="12.7" x2="0.016" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.016" y1="12.7" x2="0.016" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Bradley Bormuth">
<packages>
<package name="COILCRAFT-SLOT7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="Bradley Bormuth" package="COILCRAFT-SLOT7" value="T-MINIATURE"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="GND@2"/>
<contactref element="T1" pad="GND@1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
