<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="53.34" y1="31.115" x2="54.61" y2="29.845" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="53.34" y1="-5.715" x2="54.61" y2="-4.445" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="54.61" y1="-4.445" x2="54.61" y2="29.845" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="31.115" x2="1.27" y2="31.115" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="-5.715" x2="0" y2="-4.445" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="31.115" x2="0" y2="29.845" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="29.845" x2="0" y2="-4.445" width="0" layer="20"/>
<hole x="47.9425" y="1.905" drill="3.2"/>
<wire x1="1.27" y1="-5.715" x2="53.34" y2="-5.715" width="0" layer="20"/>
<text>Ataraxia Engineering</text>
<text>Relay Bypass Board</text>
<text>V4.0</text>
<text>(C) 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-jacks">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;audio and power jacks
&lt;li&gt;off-board versions and just pads for the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="NMJ6HCD2">
</package>
<package name="TAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_jacks_alt">
<description>PCB MOUNTED JACK</description>
<packages>
<package name="BATTERY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-switches2">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="FUJITSU">
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx-2">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-film-box">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Box&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1000pF - 2.2uF  (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors because they are small
&lt;li&gt;these have short leads so that pad spacing equals lead spacing
&lt;li&gt;e.g., WIMA capacitors
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0204/2">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 3mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 2 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/8 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-electro-pol">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="080_035">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5 mm lead spacing&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;7mm height/length and more</description>
</package>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ALPHA_DPDT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IN" library="gm-jacks" package="NMJ6HCD2" value="STEREOSW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="gm-jacks" package="NMJ6HCD2" value="STEREOSW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="mb_jacks_alt" package="BATTERY" value="BATTERY"/>
<element name="REL1" library="gm-switches2" package="FUJITSU" value="SLATCH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx-2" package="DIL14" value="IC2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="220n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="gm-trans" package="TO92-" value="BC560">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED" library="gm-diodes" package="LED3MM" value="clear">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="150k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="gm-resistors" package="R0204/2" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="gm-diodes" package="DO35-2" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="gm-caps-electro-pol" package="080_035" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="O" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="gm-trans" package="TO92-" value="BC550">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW" library="gm-switches" package="ALPHA_DPDT" value="ALPHA_DPDT"/>
<element name="C3" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="gm-jacks" package="TAB" value="TAB"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IN" pad="S"/>
<contactref element="OUT" pad="S"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="REL1" pad="P$6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="REL1" pad="P$7"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="GND" pad="P$2"/>
<contactref element="GND" pad="P$3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="V" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="IN" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IN" pad="T"/>
<contactref element="REL1" pad="P$2"/>
<contactref element="REL1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SW" pad="P$2"/>
<contactref element="SW" pad="P$5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SW" pad="P$1"/>
<contactref element="SW" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="K"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="REL1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="REL1" pad="P$3"/>
<contactref element="OUT" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="REL1" pad="P$8"/>
<contactref element="I" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="REL1" pad="P$4"/>
<contactref element="O" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
