<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<description>Double RBB AV Out on Super Nintendo and Super Famicom</description>
<plain>
<wire x1="74.77125" y1="67.6671875" x2="76.2396875" y2="69.135625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.1415625" y1="68.2228125" x2="53.79640625" y2="68.87765625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.79640625" y1="68.87765625" x2="53.79640625" y2="69.69125" width="0" layer="20"/>
<text>FFVIMan.fr</text>
<text>75</text>
<text>75</text>
<text>75</text>
<text>100n</text>
<wire x1="53.79640625" y1="69.69125" x2="55.38390625" y2="71.27875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.38390625" y1="71.27875" x2="59.90828125" y2="71.27875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.57515625" y1="69.1753125" x2="63.08328125" y2="67.6671875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.08328125" y1="67.6671875" x2="74.77125" y2="67.6671875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2396875" y1="69.135625" x2="84.534375" y2="69.135625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.534375" y1="69.135625" x2="84.534375" y2="75.2871875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.534375" y1="75.2871875" x2="68.79828125" y2="75.2871875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.79828125" y1="75.2871875" x2="67.80609375" y2="74.295" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.80609375" y1="74.295" x2="54.27265625" y2="74.295" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.27265625" y1="74.295" x2="53.6971875" y2="74.87046875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.6971875" y1="74.87046875" x2="35.69890625" y2="74.87046875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.69890625" y1="74.87046875" x2="35.69890625" y2="68.2228125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.69890625" y1="68.2228125" x2="53.1415625" y2="68.2228125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.90828125" y1="71.27875" x2="61.57515625" y2="69.611875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="61.57515625" y1="69.611875" x2="61.57515625" y2="69.1753125" width="0" layer="20"/>
<text>Rev.4 Double AV RGB</text>
<text>THS
7314</text>
<text>FFVIMan.fr</text>
</plain>
<libraries>
<library name="doublevideo">
<packages>
<package name="0603_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOIC8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="AV_MULTI_OUT_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;AV_MULTI_OUT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pad_rond">
<packages>
<package name="PAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R3" library="doublevideo" package="0603_1PRIMARY" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="doublevideo" package="0603_1PRIMARY" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="doublevideo" package="0603_1PRIMARY" value="75">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="doublevideo" package="0603_1PRIMARY" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="doublevideo" package="SOIC8_1PRIMARY" value="THS7314">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PNEW" library="doublevideo" package="AV_MULTI_OUT_1PRIMARY" value="AV_MULTI_OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PORG" library="doublevideo" package="AV_MULTI_OUT_1PRIMARY" value="AV_MULTI_OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R" library="pad_rond" package="PAD" value=""/>
<element name="L" library="pad_rond" package="PAD" value=""/>
<element name="COMPO" library="pad_rond" package="PAD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PORG" pad="10"/>
<contactref element="PNEW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="NETPNEW_2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="PNEW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETPNEW_1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PNEW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETR3_1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="NETR2_1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETR1_1">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETPNEW_9">
<contactref element="PORG" pad="9"/>
<contactref element="PNEW" pad="9"/>
<contactref element="COMPO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETPORG_4">
<contactref element="PORG" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NETPORG_2">
<contactref element="PORG" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETPORG_1">
<contactref element="PORG" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PORG" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="PNEW" pad="5"/>
</signal>
<signal name="NETPNEW_3">
<contactref element="PORG" pad="3"/>
<contactref element="PNEW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NETPNEW_11">
<contactref element="PORG" pad="11"/>
<contactref element="PNEW" pad="11"/>
<contactref element="L" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETPNEW_12">
<contactref element="PORG" pad="12"/>
<contactref element="PNEW" pad="12"/>
<contactref element="R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETPNEW_4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="PNEW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="PNEW" pad="8"/>
<contactref element="PORG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="PNEW" pad="7"/>
<contactref element="PORG" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
