<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="42.5325" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.5325" y1="0" x2="42.5325" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.5325" y1="15.23" x2="0" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.23" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="27.94" y="12.065" drill="1"/>
<hole x="31.75" y="12.065" drill="1"/>
<hole x="35.56" y="12.065" drill="1"/>
<hole x="39.37" y="12.065" drill="1"/>
<text>GND In</text>
<text>GND Out</text>
<text>JHL Modz
</text>
<text>P2</text>
<text>V+</text>
<text>P1</text>
<text>P3</text>
<text>JHL
Modz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOD-323F">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="D2PAK">
<description>D2PAK</description>
</package>
<package name="DPAK">
<description>DPAK</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value=".01uf">
<attribute name="OC_NEWARK" value="06X6201"/>
<attribute name="MPN" value="MC0805B103J500CT"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value=".1uf">
<attribute name="OC_NEWARK" value="06X6202"/>
<attribute name="MPN" value="MC0805B104J500CT"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="SOD-323F" value="1N914">
<attribute name="OC_NEWARK" value="51T5045"/>
<attribute name="MPN" value="1N4148WX-TP"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="adafruit" package="SOD-323F" value="1N914">
<attribute name="OC_NEWARK" value="51T5045"/>
<attribute name="MPN" value="1N4148WX-TP"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="adafruit" package="SO08" value="LM555D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="34X2792"/>
<attribute name="MPN" value="SA555D"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="N-FET" library="dp_devices" package="D2PAK" value="IRLS3813"/>
<element name="P-FET" library="dp_devices" package="DPAK" value="SPD09P06PL"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805W" value="1K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="05F1507"/>
<attribute name="MPN" value="CRCW08051K00FKTA"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/DALE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805W" value="1K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="05F1507"/>
<attribute name="MPN" value="CRCW08051K00FKTA"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/DALE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805W" value="15K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="05F1507"/>
<attribute name="MPN" value="CRCW08051K00FKTA"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/DALE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="N-FET" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="P-FET" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="P-FET" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="P-FET" pad="2"/>
<contactref element="N-FET" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
