<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="16.51" y2="33.528" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="33.528" x2="0" y2="33.528" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.528" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>5v0</text>
<text>5v0</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3v3</text>
<text>3v3</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>4</text>
<text>17</text>
<text>27</text>
<text>22</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCLK</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>18</text>
<text>23</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>CE0</text>
<text>CE1</text>
<text>RPi GPIO</text>
<text>Mike Litster Oct 2013</text>
<text>RPi rev2 Breakout Board rev1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="myq-connectors">
<packages>
<package name="13X2">
</package>
<package name="26_DIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$2" library="myq-connectors" package="13X2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="myq-connectors" package="26_DIP" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$3" pad="26"/>
<contactref element="E$2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$3" pad="24"/>
<contactref element="E$2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$3" pad="22"/>
<contactref element="E$2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$3" pad="20"/>
<contactref element="E$2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$3" pad="18"/>
<contactref element="E$2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$3" pad="16"/>
<contactref element="E$2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$3" pad="14"/>
<contactref element="E$2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$3" pad="12"/>
<contactref element="E$2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$3" pad="10"/>
<contactref element="E$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$3" pad="8"/>
<contactref element="E$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$3" pad="6"/>
<contactref element="E$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="E$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$3" pad="4"/>
<contactref element="E$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="E$3" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
