<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="45.72" y1="47.25" x2="45.72" y2="28.559" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="28.559" x2="46.72" y2="27.559" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="46.72" y1="27.559" x2="64.71" y2="27.559" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.71" y1="27.559" x2="65.71" y2="28.559" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="65.71" y1="28.559" x2="65.71" y2="47.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.71" y1="47.25" x2="64.71" y2="48.25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="64.71" y1="48.25" x2="46.72" y2="48.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.72" y1="48.25" x2="45.72" y2="47.25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>TOP</text>
<text>BOTTOM</text>
<text>GND</text>
<text>BLT</text>
<text>VCC</text>
<text>ENDER3 BLTOUCH ADAPTER</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HEADER_OBEN" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HEADER_UNTEN" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="BLTOUCH_YELLOW">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="10"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="9"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="9"/>
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_ENC">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="2"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCDE">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="3"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD4">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="5"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LCD6">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="7"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LCDRS">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="4"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LCD5">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="6"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LCD7">
<contactref element="HEADER_OBEN" pad="8"/>
<contactref element="HEADER_UNTEN" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
