<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="13.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.7" y1="0" x2="13.7" y2="21.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.7" y1="21.6" x2="0" y2="21.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.6" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>R1</text>
<text>R1</text>
<text>R1</text>
<text>R1</text>
<text>R1</text>
<text>R1</text>
<text>C1</text>
<text>C1</text>
<text>C1</text>
<text>HDR1</text>
<text>HDR1</text>
<text>RE1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LED Circle">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PIC16F1788 Proto">
<packages>
<package name="CHEAP_CHINA_RE">
</package>
<package name="5POS_2.54PITCH_1ROW_FUCKY_HDR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$2" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$3" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$4" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$5" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$6" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$7" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$8" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$9" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$10" library="PIC16F1788 Proto" package="CHEAP_CHINA_RE" value="ROTARY_ENCODER"/>
<element name="U$11" library="PIC16F1788 Proto" package="5POS_2.54PITCH_1ROW_FUCKY_HDR" value="5POS-2.54PITCH-1ROW_FUCKY_HDR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$7" pad="-"/>
<contactref element="U$2" pad="+"/>
<contactref element="U$11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$8" pad="-"/>
<contactref element="U$5" pad="+"/>
<contactref element="U$11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="+"/>
<contactref element="U$10" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$5" pad="-"/>
<contactref element="U$3" pad="+"/>
<contactref element="U$10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$6" pad="+"/>
<contactref element="U$4" pad="-"/>
<contactref element="U$11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="-"/>
<contactref element="U$9" pad="-"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$6" pad="-"/>
<contactref element="U$9" pad="+"/>
<contactref element="U$10" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U$7" pad="+"/>
<contactref element="U$8" pad="+"/>
<contactref element="U$4" pad="+"/>
<contactref element="U$10" pad="C"/>
<contactref element="U$10" pad="S1"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
