<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="5" x2="95" y2="5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95" y1="5" x2="95" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95" y1="60" x2="0" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60" x2="0" y2="5" width="0" layer="20"/>
<text>band-single-feather
ingolia@berkeley.edu
18-03-12</text>
<text>VIN</text>
<text>A(+)</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MotB</text>
<text>MotA</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-030X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="C025-050X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ingolia">
<description>LMC6484 Op Amp</description>
<packages>
<package name="1X02_3.5MM">
</package>
<package name="M2MOUNT">
</package>
<package name="LED5MM">
</package>
<package name="DIL08">
</package>
<package name="LED3MM_H101C">
</package>
<package name="FEATHER_M0">
</package>
<package name="TO220BV">
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
<package name="1X02_3.5MM_MOT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas">
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LP_O-PBCY-W3">
<description>&lt;b&gt;LP (O-PBCY-W3)&lt;/b&gt; TO-92/TO-226&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/slcs146e/slcs146e.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
<package name="F126Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C5" library="adafruit" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1084CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K104K15X7RF5TL2"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1084CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K104K15X7RF5TL2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="ingolia" package="1X02_3.5MM" value="LED">
<attribute name="DIGIKEY#" value="475-3002-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY2#" value="492-1502-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY3#" value="ED2740-ND"/>
<attribute name="MANF" value="OSRAM Opto Semiconductors Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="SFH 4547"/>
<attribute name="MANF2" value="Bivar Inc"/>
<attribute name="MANF2#" value="CR-174"/>
<attribute name="MANF3" value="On Shore Technology Inc."/>
<attribute name="MANF3#" value="OSTTE020104"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="ingolia" package="TO220BV" value="IRLB8721">
<attribute name="DIGIKEY#" value="IRLB8721PBF-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Infineon Technologies"/>
<attribute name="MANF#" value="IRLB8721PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/9" value="3K01">
<attribute name="DIGIKEY#" value="RNF14FTD3K01CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="RNF14FTD3K01"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="0207/9" value="10K">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT10K0CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT10K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0207/9" value="8R2">
<attribute name="DIGIKEY#" value="S8.2HCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="CFM12JT8R20"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0207/9" value="1M0">
<attribute name="DIGIKEY#" value="RNV14FAL1M00CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="RNV14FAL1M00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="DIGIKEY#" value="PN2222ATFCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="PN2222ATF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C025-024X044" value="3pF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-8377-ND"/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK18C0G1H030C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="ingolia" package="M2MOUNT" value=""/>
<element name="U$4" library="ingolia" package="M2MOUNT" value=""/>
<element name="U$2" library="ingolia" package="M2MOUNT" value=""/>
<element name="U$3" library="ingolia" package="M2MOUNT" value=""/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/9" value="1K00">
<attribute name="DIGIKEY#" value="RNF14FTD1K00CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="RNF14FTD1K00"/>
</element>
<element name="IC2" library="texas" package="LP_O-PBCY-W3" value="LM4041CILP">
<attribute name="DIGIKEY#" value="296-22173-1-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANF#" value="LM4041CILPR"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="LM4041CILP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1673945"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="50M8856"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/9" value="330R">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT330RCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT330R"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1084CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K104K15X7RF5TL2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD822N">
<attribute name="DIGIKEY#" value="AD823ANZ-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Analog Devices Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="AD823ANZ"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1438581"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="D$11" library="ingolia" package="LED5MM" value="BPV10NF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="751-1002-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay Semiconductor Opto Division"/>
<attribute name="MANF#" value="BPV10NF"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C025-025X050" value="1.2nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1026CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K122J15C0GF5TL2"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C025-025X050" value="1.2nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1026CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K122J15C0GF5TL2"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0207/9" value="6K65">
<attribute name="DIGIKEY#" value="6.65KXBK-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Yageo"/>
<attribute name="MANF#" value="MFR-25FBF52-6K65"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="ingolia" package="DIL08" value="MCP6S21">
<attribute name="DIGIKEY#" value="MCP6S91-E/P-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Microchip Technology"/>
<attribute name="MANF#" value="MCP6S91-E/P"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="adafruit" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1084CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K104K15X7RF5TL2"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="0207/5V" value="470R">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT470RCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT470R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="0207/9" value="133K">
<attribute name="DIGIKEY#" value="133KXBK-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Yageo"/>
<attribute name="MANF#" value="MFR-25FBF52-133K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="0207/9" value="1K65">
<attribute name="DIGIKEY#" value="1.65KXBK-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Yageo"/>
<attribute name="MANF#" value="MFR-25FBF52-1K65"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="E2,5-5" value="10µF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="478-8042-1-ND"/>
<attribute name="MANF" value="AVX Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="TAP106K016SRW"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="ingolia" package="LED3MM_H101C" value="LED3MM_H101C">
<attribute name="DIGIKEY#" value="754-1727-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY2#" value="492-1789-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Kingbright"/>
<attribute name="MANF#" value="WP710A10SYD"/>
<attribute name="MANF2" value="Bivar Inc."/>
<attribute name="MANF2#" value="H-101C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="v-reg" package="TO92" value="LP2950ACZ-3.3">
<attribute name="DIGIKEY#" value="LP2950ACZ-3.3/NOPB-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANF#" value="LP2950ACZ-3.3/NOPB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C025-030X050" value="1µF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-5318-ND"/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK14X7R1C105K"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="0207/9" value="3K3">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT3K30CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT3K30"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="adafruit" package="0207/9" value="10K">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT10K0CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT10K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="0207/9" value="1k5">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT1K50CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT1K50"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="C025-025X050" value="1.2nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1026CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K122J15C0GF5TL2"/>
</element>
<element name="T2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="DIGIKEY#" value="PN2222ATFCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="PN2222ATF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="adafruit" package="0207/9" value="33k">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT33K0CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT33K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="ingolia" package="DIL08" value="MAX144">
<attribute name="DIGIKEY#" value="MAX144ACPA+-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Maxim Integrated"/>
<attribute name="MANF#" value="MAX144ACPA+"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1084CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K104K15X7RF5TL2"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C025-025X050" value="1uF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-5318-ND"/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK14X7R1C105K"/>
</element>
<element name="IC7" library="ingolia" package="FEATHER_M0" value="FEATHER_M0">
<attribute name="DIGIKEY#" value="1528-1531-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY2#" value="2830-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY3#" value="1528-1560-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Adafruit Industries LLC"/>
<attribute name="MANF#" value="2772"/>
<attribute name="MANF2" value="Adafruit Industries LLC"/>
<attribute name="MANF2#" value="2830"/>
<attribute name="MANF3" value="Adafruit Industries LLC"/>
<attribute name="MANF3#" value="2886"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C025-025X050" value="1.2nF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="BC1026CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Vishay BC Components"/>
<attribute name="MANF#" value="K122J15C0GF5TL2"/>
</element>
<element name="R17" library="adafruit" package="0207/9" value="330R">
<attribute name="DIGIKEY#" value="S330CACT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="RNMF14FTC330R"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/9" value="8.2R">
<attribute name="DIGIKEY#" value="S8.2HCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="CFM12JT8R20"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="E3,5-8" value="220µF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="P5166-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Panasonic Electronic Components"/>
<attribute name="MANF#" value="ECA-1VM221"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="adafruit" package="C025-050X050" value="0.33µ">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-5312-ND "/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK14X7R1H334K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="C050-045X075" value="22µ">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-8455-ND"/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK20X7R1C226M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="TO220V" value="7805TV">
<attribute name="DIGIKEY#" value="LM7805CT-ND "/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="LM7805CT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="C025-050X050" value="0.33µ">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-5312-ND "/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK14X7R1H334K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="754-1735-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Kingbright"/>
<attribute name="MANF#" value="WP7113SGD"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="0207/9" value="1K0">
<attribute name="DIGIKEY#" value="S1KHCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="CFM12JT1K00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5817-T">
<attribute name="DIGIKEY#" value="1N5817FSCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="1N5817"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ingolia" package="PJ-102A" value="PJ-102A">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CP-102A-ND"/>
<attribute name="MANF" value="CUI Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="PJ-102A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="F126Z10" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="SA12ALFCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Littelfuse Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="SA12A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="ingolia" package="TO220BV" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="IRLB8721PBF-ND"/>
<attribute name="MANF" value="International Rectifier"/>
<attribute name="MANF#" value="IRLB8721PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="ingolia" package="1X02_3.5MM_MOT" value="MotA">
<attribute name="DIGIKEY#" value="ED2740-ND"/>
<attribute name="MANF" value="On Shore Technology Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="OSTTE020104"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="adafruit" package="0207/10" value="1K5">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT1K50CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT330R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="754-1275-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Kingbright"/>
<attribute name="MANF#" value="WP7113SRD/D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4935">
<attribute name="DIGIKEY#" value="1N4935FSCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="1N4935"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="DIGIKEY#" value="PN2222ATFCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="PN2222ATF"/>
</element>
<element name="R20" library="adafruit" package="0207/10" value="4K7">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT4K70CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT4K70"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="adafruit" package="0207/10" value="2K2">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT2K20CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT2K20"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="ingolia" package="TO220BV" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="IRLB8721PBF-ND"/>
<attribute name="MANF" value="International Rectifier"/>
<attribute name="MANF#" value="IRLB8721PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="ingolia" package="1X02_3.5MM_MOT" value="MotA">
<attribute name="DIGIKEY#" value="ED2740-ND"/>
<attribute name="MANF" value="On Shore Technology Inc."/>
<attribute name="MANF#" value="OSTTE020104"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="adafruit" package="0207/10" value="1K5">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT1K50CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT330R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="DIGIKEY#" value="754-1275-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Kingbright"/>
<attribute name="MANF#" value="WP7113SRD/D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4935">
<attribute name="DIGIKEY#" value="1N4935FSCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="1N4935"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="DIGIKEY#" value="PN2222ATFCT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Fairchild Semiconductor"/>
<attribute name="MANF#" value="PN2222ATF"/>
</element>
<element name="R21" library="adafruit" package="0207/10" value="4K7">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT4K70CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT4K70"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="adafruit" package="0207/10" value="2K2">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT2K20CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT2K20"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="adafruit" package="C025-030X050" value="1µF">
<attribute name="DIGIKEY#" value="445-5318-ND"/>
<attribute name="MANF" value="TDK Corporation"/>
<attribute name="MANF#" value="FK14X7R1C105K"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="adafruit" package="0207/9" value="33k">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT33K0CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT33K0"/>
</element>
<element name="R25" library="adafruit" package="0207/9" value="33k">
<attribute name="DIGIKEY#" value="CF14JT33K0CT-ND"/>
<attribute name="MANF" value="Stackpole Electronics Inc"/>
<attribute name="MANF#" value="CF14JT33K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1V65">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="D$11" pad="A"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="P$13"/>
<contactref element="IC7" pad="P$25"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="3RING"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="T3" pad="E"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="T4" pad="E"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D$11" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="LED1" pad="2K"/>
</signal>
<signal name="TIA">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GNDBREAK">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_CTRL">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1A"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS_PGA">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC7" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BPF">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="CS_ADC">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="MOT1_CTRL">
<contactref element="IC7" pad="P$20"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC7" pad="P$27"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="MOT2_CTRL">
<contactref element="IC7" pad="P$19"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOT3_CTRL">
<contactref element="IC7" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="MOT4_CTRL">
<contactref element="IC7" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1TIP"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="J2" pad="1A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="J3" pad="1A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="J2" pad="2K"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOT1">
<contactref element="T3" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T3" pad="B"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="J3" pad="2K"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOT2">
<contactref element="T4" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="T4" pad="B"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
