<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="11.41" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.41" y1="0" x2="11.41" y2="7.6075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.41" y1="7.6075" x2="0" y2="7.6075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.6075" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>- +</text>
<text>+ +</text>
<text>- -</text>
<text>GPS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD106A-R">
<description>&lt;b&gt;SOD106A Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="custom">
<packages>
<package name="MA01-2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="SOD106A-R" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOD106A-R" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+" library="custom" package="MA01-2" value="MA01-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="-" library="custom" package="MA01-2" value="MA01-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GPS" library="custom" package="MA01-2" value="MA01-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="GPS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="-" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="2"/>
<contactref element="GPS" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
