<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.12065" y1="16.4592" x2="1.39065" y2="17.7292" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="34.34715" y1="17.7292" x2="35.61715" y2="16.4592" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="35.61715" y1="1.39065" x2="34.34715" y2="0.12065" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.39065" y1="0.12065" x2="0.12065" y2="1.39065" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.12065" y1="10.1092" x2="0.12065" y2="7.5692" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0.12065" y1="10.1092" x2="0.12065" y2="16.4592" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.39065" y1="17.7292" x2="34.34715" y2="17.7292" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.61715" y1="16.4592" x2="35.61715" y2="1.39065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.34715" y1="0.12065" x2="1.39065" y2="0.12065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.12065" y1="1.39065" x2="0.12065" y2="7.5692" width="0" layer="20"/>
<text>74375</text>
<text>629</text>
<text>MMC</text>
<text>A18</text>
<text>A19</text>
<text>foo</text>
<text>foo</text>
<text>!A19</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="akiraprojects-connectors">
<packages>
<package name="1X01_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="nes">
<packages>
<package name="DIL28">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO16" value="74LS375D"/>
<element name="IC2" library="microchip" package="SO-08" value="PIC12F675SN">
<attribute name="OC_FARNELL" value="9759026"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="92C4341"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="PIC12F675-E/SN"/>
</element>
<element name="U$1" library="akiraprojects-connectors" package="1X01_SMD" value="1X01SMD"/>
<element name="U$3" library="akiraprojects-connectors" package="1X01_SMD" value="1X01SMD"/>
<element name="U$4" library="akiraprojects-connectors" package="1X01_SMD" value="1X01SMD"/>
<element name="U$5" library="nes" package="DIL28" value="MASKROM28DIL28"/>
<element name="U$2" library="akiraprojects-connectors" package="1X01_SMD" value="1X01SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
