<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="3.175" y="81.825" drill="3.2"/>
<hole x="3.175" y="3.175" drill="3.2"/>
<hole x="91.825" y="3.175" drill="3.2"/>
<hole x="91.825" y="81.825" drill="3.2"/>
<text>0-10
V</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>Probe</text>
<text>Door</text>
<text>Cyc/St</text>
<text>Fd/Hld</text>
<text>Halt</text>
<text>Stp</text>
<text>Stp</text>
<text>Stp</text>
<text>Stp</text>
<text>Dir</text>
<text>Dir</text>
<text>Dir</text>
<text>Dir</text>
<text>En</text>
<text>En</text>
<text>En</text>
<text>En</text>
<text>Spindle</text>
<text>Axis X</text>
<text>Axis Y</text>
<text>Axis Z</text>
<text>Axis A</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<text>Gnd</text>
<wire x1="1" y1="0" x2="94.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="84" x2="0" y2="1" width="0" layer="20"/>
<text>Fld</text>
<text>Mist</text>
<text>Spdl</text>
<text>Vac</text>
<text>Relays</text>
<text>PWM</text>
<text>Dir</text>
<text>En</text>
<text>grblHAL 
Breakout Board</text>
<text>Copyright (c) 2020</text>
<text>T41U5XBB V2.07</text>
<text>0-10v
Adjust</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>Aux0</text>
<text>Aux1</text>
<text>Aux2</text>
<text>+12V</text>
<text>Limit Inputs</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>Z</text>
<text>Sig</text>
<text>Sig</text>
<text>Sig</text>
<text>Sig</text>
<text>Sig</text>
<text>G Stp Dir En</text>
<text>G Stp Dir En</text>
<text>G Stp Dir En</text>
<text>G Stp Dir En</text>
<text>+V St SD SC G</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>I2C</text>
<text>3.3V</text>
<text>Gnd</text>
<text>Ser1</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G Stp Dir En</text>
<text>Stp</text>
<text>Dir</text>
<text>En</text>
<text>Axis B</text>
<text>Gnd</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>Cut for
ext +5V,
USB Only</text>
<text>+5V</text>
<text>G</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>Aux 2</text>
<text>Aux 1</text>
<text>Aux 0</text>
<text>Mist</text>
<text>Flood</text>
<text>VAC/DC</text>
<text>Vac/DC
Trigger</text>
<text>Hlt</text>
<text>5V TTL/SSR Relay</text>
<text>Relay
Volts</text>
<text>12V
 5V</text>
<text>PL Barrett</text>
<text>5V</text>
<text>12V</text>
<text>Relay V</text>
<text>Gnd</text>
<text>ST0</text>
<text>ST1</text>
<text>ST2</text>
<text>ST3</text>
<text>3.3V</text>
<text>Digital Input</text>
<text>I</text>
<text>S</text>
<text>Z</text>
<text>Y</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>Slave(S) or 
Indep (I) En.
Default is all
Slaved to X 
</text>
<text>I</text>
<text>S</text>
<text>I</text>
<text>S</text>
<text>I</text>
<text>S</text>
<text>Vac/DC - Spdle
connect. Cut to 
disconnect</text>
<text>Axis Enable
Configuration</text>
<text>Link A 
axis to Y</text>
<text>Step</text>
<text>Dir</text>
<text>A</text>
<text>A</text>
<text>Y</text>
<text>Y</text>
<text>EE-
PROM</text>
<text>Sig G</text>
<wire x1="95.5" y1="1" x2="95.5" y2="84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.5" y1="85" x2="1" y2="85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="84" x2="1" y2="85" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="94.5" y1="85" x2="95.5" y2="84" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="95.5" y1="1" x2="94.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="T35">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="T35-4">
</package>
<package name="T35-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="phils">
<packages>
<package name="B64Y">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 64</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="phils connectors">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="T35-2">
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMT-JUMPER_2_NO_NO-SILK">
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK">
</package>
<package name="MAGJACK-RB1-125BAG1A">
<description>UDE Corp RB1-125BAG1A</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="phils-ic">
<packages>
<package name="TSSOP20-NXP">
</package>
<package name="SOIC-8(MICROCHIP)">
</package>
<package name="DCK">
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DBV-SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Phils teensy">
<packages>
<package name="TEENSY4.1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="phils diodes">
<packages>
<package name="SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="phils leds">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="phils optos">
<packages>
<package name="EL357N-G">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC18" library="linear" package="SO08" value="LM358D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="T35" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="T35" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="T35" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="T35" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="T35" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0805" value="2200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="phils" package="B64Y" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR12" library="T35" package="T35-4" value="T35-4"/>
<element name="TR13" library="T35" package="T35-4" value="T35-4"/>
<element name="TR14" library="T35" package="T35-4" value="T35-4"/>
<element name="TR15" library="T35" package="T35-4" value="T35-4"/>
<element name="TR25" library="T35" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR24" library="T35" package="T35-4" value="T35-4"/>
<element name="JP11" library="phils connectors" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
<element name="IC11" library="phils-ic" package="TSSOP20-NXP" value="74AHCT541A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC12" library="phils-ic" package="TSSOP20-NXP" value="74AHCT541A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC15" library="phils-ic" package="SOIC-8(MICROCHIP)" value="24LCxxx">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR26" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR11" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR10" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR9" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR8" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR7" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR6" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR5" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR4" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR18" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR19" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR20" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR17" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="phils connectors" package="1X03" value="PINHD-1X3"/>
<element name="TR16" library="T35" package="T35-4" value="T35-4"/>
<element name="JP9" library="T35" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC17" library="phils-ic" package="TSSOP20-NXP" value="74AHCT541A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR23" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR22" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR21" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR1" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="TR2" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR3" library="phils connectors" package="T35-2" value="T35-2"/>
<element name="JP105" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_2_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_2_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="phils connectors" package="1X02" value="PINHD-1X2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="phils connectors" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP108" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="Phils teensy" package="TEENSY4.1" value="TEENSY4.1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="phils connectors" package="MAGJACK-RB1-125BAG1A" value="MAGJACK-RB1-125BAG1A">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1210" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="phils connectors" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC14" library="phils-ic" package="DCK" value="74LVC2G17">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC13" library="phils-ic" package="DCK" value="74LVC2G17">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="phils diodes" package="SOT-23" value="BAT54SSOT-23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="phils diodes" package="SOT-23" value="BAT54SSOT-23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="phils diodes" package="SOT-23" value="BAT54SSOT-23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="phils diodes" package="SOT-23" value="BAT54SSOT-23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP102" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP103" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP104" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP106" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP107" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_2_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_2_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP100" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP101" library="phils connectors" package="SMT-JUMPER_3_NO_NO-SILK" value="JUMPER-SMT_3_NO_NO-SILK">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="phils leds" package="CHIPLED_0603" value="JLCPCB_19-217-GHC-YR1S2-3T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="phils leds" package="CHIPLED_0603" value="JLCPCB_19-217-GHC-YR1S2-3T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC19" library="phils-ic" package="SO16" value="ULN2003AD">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC16" library="phils-ic" package="DBV-SOT-23" value="74LVC1G32DBV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC4" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC6" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC7" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC8" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC9" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC10" library="phils optos" package="EL357N-G" value="EL357N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP10" library="phils connectors" package="2X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="LIMX">
<contactref element="M1" pad="20/A6"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LIMY">
<contactref element="M1" pad="21/A7"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LIMZ">
<contactref element="M1" pad="22/A8"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CYST">
<contactref element="M1" pad="17/A3"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FHOLD">
<contactref element="M1" pad="16/A2"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PANIC">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="14/A0"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="TR12" pad="P$4"/>
<contactref element="TR13" pad="P$4"/>
<contactref element="TR14" pad="P$4"/>
<contactref element="JP12" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="TR15" pad="P$4"/>
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="TR25" pad="P$2"/>
<contactref element="TR24" pad="P$4"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="19"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="19"/>
<contactref element="IC18" pad="5"/>
<contactref element="IC18" pad="6"/>
<contactref element="IC15" pad="P$4"/>
<contactref element="IC15" pad="P$7"/>
<contactref element="TR26" pad="P$2"/>
<contactref element="TR11" pad="P$2"/>
<contactref element="TR10" pad="P$2"/>
<contactref element="TR9" pad="P$2"/>
<contactref element="TR8" pad="P$2"/>
<contactref element="TR7" pad="P$2"/>
<contactref element="TR6" pad="P$2"/>
<contactref element="TR5" pad="P$2"/>
<contactref element="TR4" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="TR16" pad="P$4"/>
<contactref element="IC17" pad="10"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="19"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="TR3" pad="P$2"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="GND"/>
<contactref element="M1" pad="GND1"/>
<contactref element="M1" pad="AGND"/>
<contactref element="M1" pad="GND-E"/>
<contactref element="M1" pad="GND-U1"/>
<contactref element="M1" pad="GND-U2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="LGCA"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="IC13" pad="P$2"/>
<contactref element="IC14" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="8"/>
<contactref element="IC16" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="JP10" pad="6"/>
<contactref element="JP10" pad="8"/>
<contactref element="JP10" pad="10"/>
<contactref element="JP10" pad="12"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="P$2"/>
<contactref element="TR2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP11" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="20"/>
<contactref element="IC12" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="20"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="TR3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP105" pad="1"/>
<contactref element="JP108" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="P$3"/>
<contactref element="D2" pad="P$3"/>
<contactref element="D1" pad="P$3"/>
<contactref element="D3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="PRB">
<contactref element="M1" pad="15/A1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPWM">
<contactref element="IC17" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="13/SCK"/>
</signal>
<signal name="DOOR">
<contactref element="M1" pad="29"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="TR4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="TR5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="TR6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="TR7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="TR8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="TR9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="TR10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="TR11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIRXO">
<contactref element="TR12" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
</signal>
<signal name="STPXO">
<contactref element="TR12" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DIRYO">
<contactref element="TR13" pad="P$2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="STPYO">
<contactref element="TR13" pad="P$3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DIRZO">
<contactref element="TR14" pad="P$2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
</signal>
<signal name="STPZO">
<contactref element="TR14" pad="P$3"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
</signal>
<signal name="STPAO">
<contactref element="TR15" pad="P$3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DIRAO">
<contactref element="TR15" pad="P$2"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="18"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC18" pad="8"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="TR26" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP108" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPV_10">
<contactref element="IC18" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="TR25" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R25" pad="S"/>
<contactref element="R25" pad="S1"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SPDIO">
<contactref element="TR24" pad="P$2"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SPENO">
<contactref element="TR24" pad="P$3"/>
<contactref element="JP12" pad="3"/>
<contactref element="IC17" pad="17"/>
<contactref element="IC19" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPWMO">
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="TR24" pad="P$1"/>
<contactref element="IC17" pad="18"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COOL">
<contactref element="IC17" pad="9"/>
<contactref element="M1" pad="19/A5/SCL"/>
</signal>
<signal name="MIST">
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="M1" pad="18/A4/SDA"/>
</signal>
<signal name="STPX">
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STPY">
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="M1" pad="4"/>
<contactref element="JP100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STPZ">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="M1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIRX">
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DIRY">
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="M1" pad="5"/>
<contactref element="JP101" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIRZ">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="M1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="STEN">
<contactref element="M1" pad="10/CS"/>
<contactref element="JP106" pad="1"/>
<contactref element="JP104" pad="1"/>
<contactref element="JP103" pad="1"/>
<contactref element="JP102" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SPDI">
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="M1" pad="11/MOSI"/>
</signal>
<signal name="SPEN">
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="M1" pad="12/MISO"/>
<contactref element="JP107" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STPA">
<contactref element="M1" pad="8"/>
<contactref element="JP100" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DIRA">
<contactref element="M1" pad="9"/>
<contactref element="JP101" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LIMA">
<contactref element="M1" pad="23/A9"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="STPB">
<contactref element="M1" pad="26"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIRB">
<contactref element="M1" pad="27"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LIMB">
<contactref element="M1" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="COOLV">
<contactref element="TR18" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RLYV">
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="TR18" pad="P$1"/>
<contactref element="TR19" pad="P$1"/>
<contactref element="TR20" pad="P$1"/>
<contactref element="TR17" pad="P$1"/>
<contactref element="TR21" pad="P$1"/>
<contactref element="TR22" pad="P$1"/>
<contactref element="TR23" pad="P$1"/>
<contactref element="JP108" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISTV">
<contactref element="TR19" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SPENV">
<contactref element="TR20" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VACV">
<contactref element="TR17" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIRBO">
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="TR16" pad="P$2"/>
<contactref element="IC12" pad="17"/>
</signal>
<signal name="AUX0">
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="M1" pad="31/A12"/>
</signal>
<signal name="AUX2">
<contactref element="M1" pad="33"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUX1O">
<contactref element="TR22" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC15" pad="P$6"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="M1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC15" pad="P$5"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="M1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="0/RX"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="M1" pad="1/TX"/>
</signal>
<signal name="KPSTR">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="M1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="STPBO">
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="TR16" pad="P$3"/>
<contactref element="IC12" pad="16"/>
</signal>
<signal name="COOLL">
<contactref element="IC17" pad="11"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MISTL">
<contactref element="IC17" pad="12"/>
<contactref element="IC19" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AUX0L">
<contactref element="IC17" pad="13"/>
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="JP10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="STENBO">
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="TR16" pad="P$1"/>
<contactref element="IC12" pad="15"/>
</signal>
<signal name="STENB">
<contactref element="M1" pad="37"/>
<contactref element="JP106" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STENA">
<contactref element="M1" pad="38"/>
<contactref element="JP104" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STENZ">
<contactref element="M1" pad="39"/>
<contactref element="JP103" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STENY">
<contactref element="M1" pad="40"/>
<contactref element="JP102" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STENAO">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="TR15" pad="P$1"/>
<contactref element="IC12" pad="14"/>
</signal>
<signal name="STENZO">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="TR14" pad="P$1"/>
<contactref element="IC12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="STENYO">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="TR13" pad="P$1"/>
<contactref element="IC12" pad="12"/>
</signal>
<signal name="STENXO">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="TR12" pad="P$1"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TR1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="TR2" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="JP105" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="AUX1L">
<contactref element="IC17" pad="14"/>
<contactref element="IC19" pad="6"/>
<contactref element="JP10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AUX2L">
<contactref element="IC12" pad="18"/>
<contactref element="IC19" pad="7"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VAC">
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="IC16" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="ER_P">
<contactref element="M1" pad="ER+"/>
<contactref element="J1" pad="R7"/>
</signal>
<signal name="ER_N">
<contactref element="M1" pad="ER-"/>
<contactref element="J1" pad="R8"/>
</signal>
<signal name="ELED">
<contactref element="M1" pad="ELED"/>
<contactref element="J1" pad="LGAN"/>
</signal>
<signal name="ET_N">
<contactref element="M1" pad="ET+"/>
<contactref element="J1" pad="R2"/>
</signal>
<signal name="ET_P">
<contactref element="M1" pad="ET-"/>
<contactref element="J1" pad="R1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="M1" pad="UVHST"/>
</signal>
<signal name="UD_N">
<contactref element="M1" pad="UD-"/>
</signal>
<signal name="UD_P">
<contactref element="M1" pad="UD+"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="J1" pad="LYCA"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="J1" pad="LYAN"/>
</signal>
<signal name="EGND">
<contactref element="J1" pad="S1"/>
<contactref element="J1" pad="S2"/>
<contactref element="J1" pad="SO1"/>
<contactref element="J1" pad="SO2"/>
<contactref element="J1" pad="SO3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J1" pad="R3"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ST0">
<contactref element="M1" pad="36"/>
<contactref element="IC14" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="ST1">
<contactref element="M1" pad="30"/>
<contactref element="IC13" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="ST2">
<contactref element="M1" pad="34"/>
<contactref element="IC13" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC15" pad="P$8"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="3V3"/>
<contactref element="IC14" pad="P$5"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="P$5"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="P$5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STIN0">
<contactref element="IC14" pad="P$3"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="P$1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STIN2">
<contactref element="IC13" pad="P$3"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="P$1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STIN1">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STIN3">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="P$1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ST3">
<contactref element="M1" pad="35"/>
<contactref element="IC14" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="S3I">
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S0I">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1I">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S2I">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUX1">
<contactref element="IC17" pad="6"/>
<contactref element="M1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="STY">
<contactref element="JP102" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
</signal>
<signal name="STA">
<contactref element="JP104" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="STB">
<contactref element="JP106" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="STZ">
<contactref element="JP103" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AUX2O">
<contactref element="TR23" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="10"/>
</signal>
<signal name="AUX0O">
<contactref element="TR21" pad="P$2"/>
<contactref element="IC19" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP100" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP101" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP107" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VACL">
<contactref element="IC17" pad="15"/>
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
