<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.325" y1="-0.27" x2="20.325" y2="0.73" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20.325" y1="0.73" x2="20.325" y2="14.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.325" y1="14.53" x2="19.325" y2="15.53" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.325" y1="15.53" x2="1.12" y2="15.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.12" y1="15.53" x2="0.12" y2="14.53" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.12" y1="14.53" x2="0.12" y2="0.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.12" y1="0.73" x2="1.12" y2="-0.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.12" y1="-0.27" x2="19.325" y2="-0.27" width="0" layer="20"/>
<text>ms1</text>
<text>ms2</text>
<text>nc</text>
<text>nc</text>
<text>REF</text>
<text>STEP</text>
<text>DIR</text>
<text>EN</text>
<text>VMOT</text>
<text>GND</text>
<text>1B</text>
<text>1A</text>
<text>2A</text>
<text>2B</text>
<text>VDD</text>
<text>GND</text>
<text>design by</text>
<text>Alfred Bauer (fluidfred)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="myLib">
<packages>
<package name="MA08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="70543-05">
<description>&lt;b&gt;C-Grid SL Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 vertical, 5 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X2" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="70543-05" value="C-GRID-05-70543">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MS3">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
