<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>CARTRIDGE 64K-256K</text>
<wire x1="0.3175" y1="0" x2="40.3225" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.3225" y1="0" x2="40.3225" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.3225" y1="50.8" x2="0.3175" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="50.8" x2="0.3175" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>P8X-2016-03</text>
<text>P8X GAME SYSTEM
(C) 2016 MARCO MACCAFERRI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="maccasoft">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="p8x-2016">
<description>Generated from &lt;b&gt;p8x-proto.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="EDGE_30_M">
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="maccasoft" package="DIL08" value="24LC512-I/P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="maccasoft" package="DIL08" value="24LC512-I/P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CONNECTOR" library="p8x-2016" package="EDGE_30_M" value="EDGE_30M"/>
<element name="C1" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="p8x-2016" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="CONNECTOR" pad="29"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="CONNECTOR" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="CONNECTOR" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="CONNECTOR" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="CONNECTOR" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="CONNECTOR" pad="26"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
