<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.4625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.4625" y1="0" x2="17.4625" y2="30.1625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.4625" y1="30.1625" x2="0" y2="30.1625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.1625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>27C512-&gt;2364</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC-32">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle, package type L</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="2364">
<packages>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="microchip" package="PLCC-32" value="27C512AL">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1218315"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="M27C512-90C1"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24M5090"/>
</element>
<element name="U1" library="2364" package="DIL24" value="2364"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="30"/>
<contactref element="U2" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!CE">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
