<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="13.97" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="2.54" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="22.86" x2="35.56" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="22.86" x2="35.56" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="59.69" x2="20.32" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="59.69" x2="20.32" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="53.34" x2="5.08" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="53.34" x2="5.08" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="39.37" x2="4.75" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.75" y1="39.36" x2="0" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.36" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<text>RLS-1000B  </text>
<text>TO RLC CLUB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M25D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-shiua-chyuan">
<description>Telephone Jack Connectors, Earphone &amp; Headphone Jack, DC Plug&lt;p&gt;
Shiua Chyuan Precision Industrial Co Ltd&lt;br&gt;
(234) 38 BAOFU RD SEC 2 YONGHE TAIPEI TAIWAN</description>
<packages>
<package name="SCD-014-A">
<description>&lt;b&gt;Power Jack&lt;/b&gt; SCD-014-A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lumberg">
<description>&lt;b&gt;Lumberg Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
include con-mfs.lbr - 2001.03.22&lt;br&gt;
Jack connectors - 2005.11.23&lt;p&gt;
http://www.lumberg.de&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1503_09">
<description>&lt;b&gt;Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/&lt;br&gt;
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Lötaugen,&lt;br&gt;
für Leiterplatten Rückseitenmontage&lt;p&gt;
Source: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_09.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DB25M" library="con-subd" package="M25D" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="DB9M" library="con-subd" package="M09D" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="POWER" library="con-shiua-chyuan" package="SCD-014-A" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="ENA3" library="con-lumberg" package="1503_09" value="1503_09">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1243244"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ENA2" library="con-lumberg" package="1503_09" value="1503_09">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1243244"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ENA1" library="con-lumberg" package="1503_09" value="1503_09">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1243244"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="DB25M" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXA">
<contactref element="DB25M" pad="11"/>
<contactref element="DB9M" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXA">
<contactref element="DB25M" pad="13"/>
<contactref element="DB9M" pad="5"/>
</signal>
<signal name="COR">
<contactref element="DB9M" pad="7"/>
<contactref element="DB25M" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PTT">
<contactref element="DB25M" pad="18"/>
<contactref element="DB9M" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PL">
<contactref element="DB25M" pad="22"/>
<contactref element="DB9M" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="DB9M" pad="1"/>
<contactref element="DB9M" pad="6"/>
<contactref element="DB9M" pad="8"/>
<contactref element="DB9M" pad="9"/>
<contactref element="DB25M" pad="23"/>
<contactref element="DB25M" pad="1"/>
<contactref element="DB25M" pad="10"/>
<contactref element="DB25M" pad="24"/>
<contactref element="DB25M" pad="25"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="ENA1" pad="4"/>
<contactref element="ENA1" pad="1"/>
<contactref element="ENA2" pad="1"/>
<contactref element="ENA3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DB25M" pad="14"/>
<contactref element="ENA3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ENA2" pad="2"/>
<contactref element="DB25M" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DB25M" pad="16"/>
<contactref element="ENA1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
