<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.175" y1="50.8" x2="84.435" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.435" y1="50.8" x2="87.61" y2="53.975" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="87.61" y1="53.975" x2="87.61" y2="85.7125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.61" y1="85.7125" x2="84.435" y2="88.8875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="84.435" y1="88.8875" x2="3.175" y2="88.8875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="88.8875" x2="0" y2="85.7125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="85.7125" x2="0" y2="53.975" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.975" x2="3.175" y2="50.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>10</text>
<text> 9</text>
<text> 8</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>+</text>
<text>G</text>
<text>-</text>
<text>C1/C2</text>
<text>W1/W2</text>
<text>T1/T2</text>
<text>D0/D1</text>
<text>D2/D3</text>
<text>D4/D5</text>
<text>D6/D7</text>
<text> G</text>
<text>Digilent AD2
Interface Board
Rev.a</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="_JC">
<packages>
<package name="2X15/EDGE">
</package>
<package name="WQP-PJ301M-12_JACK">
</package>
<package name="1X03/OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09/OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HOLE_3MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="_JC" package="2X15/EDGE" value=""/>
<element name="CH1" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="CH2" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="WG1" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="WG2" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="T1" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="T2" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO0" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO1" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO2" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO3" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO4" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO5" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO6" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="DIO7" library="_JC" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONN"/>
<element name="JP3" library="_JC" package="1X03/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="_JC" package="1X09/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="_JC" package="HOLE_3MM" value=""/>
<element name="U$2" library="_JC" package="HOLE_3MM" value=""/>
<element name="U$3" library="_JC" package="HOLE_3MM" value=""/>
<element name="U$4" library="_JC" package="HOLE_3MM" value=""/>
<element name="JP2" library="_JC" package="1X03/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="_JC" package="1X03/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="_JC" package="1X03/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CH1+">
<contactref element="JP1" pad="P1"/>
<contactref element="CH1" pad="P1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CH2+">
<contactref element="JP1" pad="P3"/>
<contactref element="CH2" pad="P1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="P5"/>
<contactref element="JP1" pad="P6"/>
<contactref element="JP1" pad="P11"/>
<contactref element="JP1" pad="P12"/>
<contactref element="T1" pad="P3"/>
<contactref element="T2" pad="P3"/>
<contactref element="DIO0" pad="P3"/>
<contactref element="DIO1" pad="P3"/>
<contactref element="DIO2" pad="P3"/>
<contactref element="DIO3" pad="P3"/>
<contactref element="DIO4" pad="P3"/>
<contactref element="DIO5" pad="P3"/>
<contactref element="DIO6" pad="P3"/>
<contactref element="DIO7" pad="P3"/>
<contactref element="WG1" pad="P3"/>
<contactref element="WG2" pad="P3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="CH1" pad="P3"/>
<contactref element="CH2" pad="P3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="P2"/>
<contactref element="JP1" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="JP1" pad="P7"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="JP1" pad="P8"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WG1">
<contactref element="JP1" pad="P9"/>
<contactref element="WG1" pad="P1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WG2">
<contactref element="JP1" pad="P10"/>
<contactref element="WG2" pad="P1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T1">
<contactref element="JP1" pad="P13"/>
<contactref element="T1" pad="P1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="JP1" pad="P14"/>
<contactref element="T2" pad="P1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIO0">
<contactref element="JP1" pad="P15"/>
<contactref element="DIO0" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO8">
<contactref element="JP1" pad="P16"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIO1">
<contactref element="JP1" pad="P17"/>
<contactref element="DIO1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO9">
<contactref element="JP1" pad="P18"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIO2">
<contactref element="JP1" pad="P19"/>
<contactref element="DIO2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO10">
<contactref element="JP1" pad="P20"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DIO3">
<contactref element="JP1" pad="P21"/>
<contactref element="DIO3" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO11">
<contactref element="JP1" pad="P22"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIO4">
<contactref element="JP1" pad="P23"/>
<contactref element="DIO4" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO12">
<contactref element="JP1" pad="P24"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DIO5">
<contactref element="JP1" pad="P25"/>
<contactref element="DIO5" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO13">
<contactref element="JP1" pad="P26"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIO6">
<contactref element="JP1" pad="P27"/>
<contactref element="DIO6" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO14">
<contactref element="JP1" pad="P28"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DIO7">
<contactref element="JP1" pad="P29"/>
<contactref element="DIO7" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="DIO15">
<contactref element="JP1" pad="P30"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
