<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.212" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.212" y1="0" x2="45.212" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.212" y1="31.75" x2="0" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.75" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1N4007</text>
<text>V1.2</text>
<text>SPIKE PROTECTION</text>
</plain>
<libraries>
<library name="amplib">
<description>&lt;h3&gt;Amp Components&lt;/h3&gt;
This library contains components for audio amplifiers&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;
&lt;/b&gt; 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description>
<packages>
<package name="3,5/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GND" library="amplib" package="3,5/1,4" value="PAD_PAD6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="A2" library="amplib" package="3,5/1,4" value="PAD_PAD6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="A1" library="amplib" package="3,5/1,4" value="PAD_PAD6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="amplib" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="amplib" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="amplib" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="amplib" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="amplib" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="amplib" package="DO41-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="A2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
