<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.84" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.84" y1="0" x2="22.84" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.84" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>2  3  1</text>
<text>2  3  1</text>
<text>2  3  1</text>
<text>2  3  1</text>
<text>2  3  1</text>
<text>2  3  1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-FET">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1A" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="2A" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="3A" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="1B" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="2B" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="3B" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="1C" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="2C" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="3C" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="Q1" library="transistors-FET" package="SOT23" value="J2394">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistors-FET" package="SOT23" value="J2394">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistors-FET" package="SOT23" value="J2394">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1A1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="2A1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="3A1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="1B1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="2B1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="3B1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="1C1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="2C1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="3C1" library="Supply" package="SQUARE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="1A" pad="1"/>
<contactref element="1A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="2A" pad="1"/>
<contactref element="2A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="3A" pad="1"/>
<contactref element="3A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="1B" pad="1"/>
<contactref element="1B1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="2B" pad="1"/>
<contactref element="2B1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="3B" pad="1"/>
<contactref element="3B1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="1C" pad="1"/>
<contactref element="1C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="2C" pad="1"/>
<contactref element="2C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="3C" pad="1"/>
<contactref element="3C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
