<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="73.711" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.711" y1="0" x2="73.711" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.711" y1="27.93" x2="0" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.93" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>IBM M6-1 adapter</text>
</plain>
<libraries>
<library name="molex_smt_ffc_connectors">
<packages>
<package name="1.0FPC_ZIF_SMT_BOTTOM">
</package>
<package name="16PIN_BOTTOM">
</package>
<package name="18PIN_TOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="molex_smt_ffc_connectors" package="1.0FPC_ZIF_SMT_BOTTOM" value="1.0FPC_ZIF_SMT_BOTTOM"/>
<element name="U$2" library="molex_smt_ffc_connectors" package="16PIN_BOTTOM" value="16PIN_BOTTOM"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X18" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X20" value=""/>
<element name="U$3" library="molex_smt_ffc_connectors" package="18PIN_TOP" value="18PIN_TOP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="P$7"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="P$9"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="P$11"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="P$12"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="P$13"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="P$14"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$3" pad="P$15"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$3" pad="P$16"/>
<contactref element="JP3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$3" pad="P$17"/>
<contactref element="JP3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$3" pad="P$18"/>
<contactref element="JP3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="P$20"/>
<contactref element="U$3" pad="P$19"/>
<contactref element="U$2" pad="P$18"/>
<contactref element="U$2" pad="P$17"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="20"/>
<contactref element="U$2" pad="P$16"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="U$2" pad="P$15"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="P$14"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
