<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="30.226" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="30.226" x2="0" y2="30.226" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.226" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AT28HC64B</text>
<text>Georgian Borca - 2022</text>
<text>AT28HC64B to 2716</text>
<text>Program before
Solder!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory">
<description>&lt;b&gt;Generic Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="ANARCHY_LOGO">
<description>Anarchy Logo by BrK</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC127P1032X265-28N">
<description>&lt;b&gt;28S  SOIC&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory" package="DIL24" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="dp_devices" package="ANARCHY_LOGO" value=""/>
<element name="IC2" library="SamacSys_Parts" package="SOIC127P1032X265-28N" value="AT28HC64B-12SU">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AT28HC64B-12SU"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology/AT28HC64B-12SU?qs=p733ggYpHbpfYUK2Jq8TlA%3D%3D"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/at28hc64b-12su/microchip-technology"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="556-AT28HC64B12SU"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.65mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Microchip"/>
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="AT28HC64B-12SU"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="EEPROM 1M 5V SDP - 120NS IND TEMP"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
