<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="88.9" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="0" x2="88.9" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="88.9" x2="0" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="88.9" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AL11P">
<description>&lt;b&gt;SPEAKER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SRG">
<description>Components Scott made</description>
<packages>
<package name="JST_B2B-PH_HEADER">
<description>3-pin JST PH Shrouded Header &lt;br&gt;
2.0mm pitch &lt;br&gt;
P/N B3B-PH-K-S.  Mating plug PHR-3 &lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SP1" library="buzzer" package="AL11P" value="AL11P">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SRG" package="JST_B2B-PH_HEADER" value="JST-PH_2-PIN_HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP9" pad="7"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="15"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SP1" pad="-"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="SP1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP7" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP6" pad="11"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP6" pad="12"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP6" pad="13"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
