<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="14.84283125" y1="-0.009515625" x2="21.204575" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.204575" y1="0" x2="21.204575" y2="20.709159375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.204575" y1="20.709159375" x2="0.438603125" y2="20.69964375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.444515625" y1="14.26731875" x2="0.435" y2="20.6290625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.870996875" y1="-0.019415625" x2="0.44651875" y2="14.310225" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2061">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 6 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
