<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="40.64" y1="30.48" x2="106.66" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="106.66" y1="30.48" x2="106.66" y2="84.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="106.66" y1="84.76" x2="40.64" y2="84.76" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="84.76" x2="40.64" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<hole x="46.99" y="78.74" drill="2.4384"/>
<hole x="46.99" y="36.83" drill="2.4384"/>
<hole x="100.33" y="58.42" drill="2.4384"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ADP7118AUJZ-5.0-R7">
<packages>
<package name="SOP95P280X100-5N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="436500214">
<packages>
<package name="MOLEX_436500214">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Capacitor">
<description>&lt;B&gt;Capacitors - Fixed, Variable, Trimmers</description>
<packages>
<package name="CAPC2012X110">
<description>Chip, 2.00 X 1.25 X 1.10 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 2.00 X 1.25 X 1.10 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="5106">
<packages>
<package name="KEYSTONE_5106">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VR1" library="ADP7118AUJZ-5.0-R7" package="SOP95P280X100-5N" value="ADP7118AUJZ-5.0-R7">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.00mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="E"/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC-7351B"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR2" library="ADP7118AUJZ-5.0-R7" package="SOP95P280X100-5N" value="ADP7118AUJZ-5.0-R7">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.00mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="E"/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC-7351B"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="436500214" package="MOLEX_436500214" value="436500214">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Molex"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="5.57 mm"/>
<attribute name="PARTREV" value="E8"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="436500214" package="MOLEX_436500214" value="436500214">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Molex"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="5.57 mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="E8"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="436500214" package="MOLEX_436500214" value="436500214">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Molex"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="5.57 mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="E8"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Capacitor" package="CAPC2012X110" value="2.2 uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="Capacitor" package="CAPC2012X110" value="2.2 uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="Capacitor" package="CAPC2012X110" value="2.2 uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C4" library="Capacitor" package="CAPC2012X110" value="2.2 uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="W1" library="5106" package="KEYSTONE_5106" value="5106">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Keystone Electronics"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="0.71 mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="A"/>
<attribute name="SNAPEDA_PN" value="5106"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W2" library="5106" package="KEYSTONE_5106" value="5106">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Keystone Electronics"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="0.71 mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="A"/>
<attribute name="SNAPEDA_PN" value="5106"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="VR2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT2">
<contactref element="VR2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="W1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT1">
<contactref element="VR1" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="W2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="VR2" pad="1"/>
<contactref element="VR2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSE2">
<contactref element="VR2" pad="4"/>
<contactref element="W1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SENSE1">
<contactref element="VR1" pad="4"/>
<contactref element="W2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
