<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="100" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="33.02" x2="100" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="83.81" x2="0" y2="83.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.81" x2="0" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<text>Venture 2018 - Comp. Tech 5/6
Simon Says</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F/EE21P">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="255SB">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 11G810</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="SG1" library="buzzer" package="F/EE21P" value="F/EE21P">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="G1" library="battery" package="AB9V" value="AB9V"/>
<element name="S5" library="switch" package="255SB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="SG1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SG1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
