<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="0" x2="45.39" y2="34.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="34.28" x2="0" y2="34.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Programming adapter by KO4XL</text>
<text>Rev 2</text>
<text>x5</text>
<text>x4</text>
<text>x313</text>
<text>x61</text>
<text>|</text>
<text>|</text>
<text>|</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_brr_con-3m">
<packages>
<package name="220-3342-00-0602J">
<description>&lt;b&gt;3M TEXTOOL 20 pol. DIP&lt;/b&gt; Lever actuated zero insertion force mechanism &lt;p&gt;
Hersteller: 3M TEXTOOL&lt;br&gt;
Herstellerbez.:  220-3342-00-0602J&lt;br&gt;
Farnell Best.-Nr.: 4677365&lt;br&gt;
Source: http://www.3M.com/ehpd</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RESONATOR" library="pinhead" package="1X12" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X313_X5_13" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5_X313" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X61" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X61_26" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZX1" library="_brr_con-3m" package="220-3342-00-0602J" value="220-3342-00-0602JBIGHOLES">
<attribute name="OC_NEWARK" value="85K7807"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9897445"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="MPN" value="220-3342-00-0602J"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="ZIF18">
<contactref element="X313_X5_13" pad="1"/>
<contactref element="ZX1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ZIF19">
<contactref element="X313_X5_13" pad="3"/>
<contactref element="ZX1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ZIF1">
<contactref element="X313_X5_13" pad="5"/>
<contactref element="X61_26" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="ZX1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ZIF20">
<contactref element="X313_X5_13" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
<contactref element="ZX1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ZIF17">
<contactref element="X313_X5_13" pad="4"/>
<contactref element="ZX1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="X5_GND">
<contactref element="X313_X5_13" pad="6"/>
<contactref element="X5_X313" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ZIF14">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="ZX1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ZIF15">
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X61" pad="2"/>
<contactref element="ZX1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ZIF16">
<contactref element="X61" pad="4"/>
<contactref element="ZX1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ZIF3">
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="6"/>
<contactref element="X61_26" pad="3"/>
<contactref element="ZX1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ZIF5">
<contactref element="RESONATOR" pad="9"/>
<contactref element="X61_26" pad="2"/>
<contactref element="X61" pad="1"/>
<contactref element="ZX1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ZIF7">
<contactref element="RESONATOR" pad="10"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="ZX1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ZIF4">
<contactref element="X5_X313" pad="1"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="ZX1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ZIF10">
<contactref element="X5_X313" pad="3"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="8"/>
<contactref element="X61_26" pad="5"/>
<contactref element="ZX1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ZIF6">
<contactref element="RESONATOR" pad="11"/>
<contactref element="X61_26" pad="6"/>
<contactref element="X61" pad="3"/>
<contactref element="ZX1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ZIF8">
<contactref element="RESONATOR" pad="12"/>
<contactref element="ZX1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ZIF2">
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="4"/>
<contactref element="X61_26" pad="1"/>
<contactref element="ZX1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
