<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="61.5" y="4.4" drill="2.75"/>
<hole x="3.5" y="4.4" drill="2.75"/>
<wire x1="5.6" y1="0" x2="59.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.1" y1="0.5" x2="4.6" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5.1" y1="0.5" x2="5.6" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="59.9" y1="0.5" x2="60.4" y2="1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="59.9" y1="0.5" x2="59.4" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="4.6" y1="1" x2="3.1" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="4.1" x2="0" y2="14.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.3" x2="65" y2="14.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="14.3" x2="65" y2="4.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.4" y1="1" x2="61.9" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="4.1" x2="3.1" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="61.9" y1="1" x2="65" y2="4.1" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="kentaro">
<packages>
<package name="R0402">
</package>
<package name="LED0603">
</package>
<package name="SULLINS_NPTC202KFMP-RC">
</package>
<package name="C0402">
</package>
<package name="PANASONIC_BR-1225A/FAN">
</package>
<package name="VISHAY_TSOP77438W_RA">
</package>
<package name="ABRACON_ABS07">
</package>
<package name="MAXIM_U8+1">
</package>
<package name="FAIRCHILD_SSOT3L">
</package>
<package name="VISHAY_VSMB10940">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D3" library="kentaro" package="LED0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="kentaro" package="R0402" value="910">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="kentaro" package="LED0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="kentaro" package="R0402" value="910">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="kentaro" package="SULLINS_NPTC202KFMP-RC" value="SULLINS_NPTC202KFMP-RC">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="kentaro" package="R0402" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="kentaro" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="kentaro" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B1" library="kentaro" package="PANASONIC_BR-1225A/FAN" value="PANASONIC_BR-1225A/FAN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="kentaro" package="VISHAY_TSOP77438W_RA" value="VISHAY_TSOP77438WRA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Y1" library="kentaro" package="ABRACON_ABS07" value="ABS07-120-32.768KHZ-T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="kentaro" package="MAXIM_U8+1" value="MAXIM_DS1308">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="kentaro" package="C0402" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M1" library="kentaro" package="FAIRCHILD_SSOT3L" value="FAIRCHILD_FDN339AN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="kentaro" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="kentaro" package="R0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="kentaro" package="R0402" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="kentaro" package="VISHAY_VSMB10940" value="LEDVISHAY_VSMB10940">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="34"/>
<contactref element="J1" pad="39"/>
<contactref element="J1" pad="25"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="MINUS"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P3V3">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="B1" pad="PLUS"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
