<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="101.524" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.524" y1="0" x2="101.524" y2="6.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.524" y1="6.34" x2="0" y2="6.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
