<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="7.62" x2="39.37" y2="7.62" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="7.62" x2="39.37" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="33.02" x2="10.16" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="33.02" x2="10.16" y2="7.62" width="0.4064" layer="20"/>
<text>PC817</text>
<text>in1</text>
<text>in2</text>
<text>in3</text>
<text>in4</text>
<text>in5</text>
<text>GND 1</text>
<text>VCC</text>
<text>out1</text>
<text>out2</text>
<text>out3</text>
<text>out4</text>
<text>out5</text>
<text>GND 2</text>
<text>300</text>
<text>A R.Hoebee design</text>
</plain>
<libraries>
<library name="optocoupler">
<description>&lt;b&gt;Opto Couplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens, Hewlett-Packard, Texas Instuments, Sharp, Motorola&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Projecten">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="headers">
<packages>
<package name="7PIN">
</package>
<package name="6PIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
</element>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
</element>
<element name="OK3" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
</element>
<element name="OK4" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
</element>
<element name="OK5" library="optocoupler" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
</element>
<element name="U$1" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$2" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$3" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$4" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$5" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$6" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$7" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$8" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$9" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$10" library="Projecten" package="0805" value="WEERSTAND0805"/>
<element name="U$11" library="headers" package="7PIN" value="7PIN"/>
<element name="U$12" library="headers" package="6PIN" value="6PIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="OK5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="OK4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="OK3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="OK2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="OK1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="OK5" pad="2"/>
<contactref element="OK4" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="OK5" pad="4"/>
<contactref element="OK4" pad="4"/>
<contactref element="OK3" pad="4"/>
<contactref element="OK2" pad="4"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="OK5" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OK4" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OK3" pad="3"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="OK2" pad="3"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
