<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.6" x2="0" y2="20.6" width="0.0762" layer="46"/>
<text>UPDI
Key
for
Sofirn
SC21 Pro</text>
<wire x1="0" y1="20.6" x2="11" y2="20.6" width="0.0762" layer="46"/>
<wire x1="11" y1="20.6" x2="11" y2="0.6" width="0.0762" layer="46"/>
<wire x1="10.4" y1="0" x2="0.6" y2="0" width="0.0762" layer="46"/>
<wire x1="11" y1="0.6" x2="10.4" y2="0" width="0.0762" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="0.6" x2="0.6" y2="0" width="0.0762" layer="46" curve="90"/>
<text>2</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>Gnd</text>
<text>Vcc</text>
<text>UPDI</text>
<text>Gnd</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>Vcc</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R470" library="ref-packages" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIODE" library="diode" package="SOD323-W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="R470" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="DIODE" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="DIODE" pad="C"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
