<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-4.77" y1="38.12" x2="83.53" y2="38.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.53" y1="38.62" x2="83.53" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.53" y1="69.52" x2="-4.77" y2="69.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.77" y1="69.02" x2="-4.77" y2="38.12" width="0" layer="20"/>
<text>+18</text>
<text>SEN I-V Cascode &lt;JAB.R&gt; 2015</text>
<text>In</text>
<text>Out</text>
<text>G</text>
<text>SEN I-V Cascode BF862/J111
&lt;JAB.R&gt; 2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="borden">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RADIAL-5.0MM">
<description>&lt;h1&gt;Radial 5.0mm Lead Spacing&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;KZ Series&lt;/h2&gt;</description>
</package>
<package name="DIAMETER-15MM">
<description>&lt;b&gt;15mm diameter&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="TF020/15.24">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type TF020 grid 15.25mm</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/2-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 2-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729128&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729128.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="borden" package="SOT-23" value="BF862SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J2" library="borden" package="SOT-23" value="BF862SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J3" library="borden" package="SOT-23" value="BF862SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J4" library="borden" package="SOT-23" value="BF862SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J5" library="borden" package="SOT-23" value="J111SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J6" library="borden" package="SOT-23" value="J111SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J7" library="borden" package="SOT-23" value="J111SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="J8" library="borden" package="SOT-23" value="J111SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C1" library="borden" package="RADIAL-5.0MM" value="220uF">
<attribute name="RADIUS" value="5.0mm"/>
<attribute name="VALUE" value="220uF"/>
</element>
<element name="C3" library="borden" package="RADIAL-5.0MM" value="220uF">
<attribute name="RADIUS" value="5.0mm"/>
<attribute name="VALUE" value="220uF"/>
</element>
<element name="C2" library="borden" package="DIAMETER-15MM" value="0.1 uF"/>
<element name="C4" library="borden" package="DIAMETER-15MM" value="0.1 uF"/>
<element name="R1" library="borden" package="0207/15" value="560K"/>
<element name="R2" library="borden" package="0207/15" value="560K"/>
<element name="R3" library="borden" package="TF020/15.24" value="2.7k"/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="J9" library="borden" package="SOT-23" value="BF862SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J10" library="borden" package="SOT-23" value="BF862SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J11" library="borden" package="SOT-23" value="J111SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J12" library="borden" package="SOT-23" value="J111SOT23">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="BATTERY" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/2-5,08" value="MKDSN1,5/2-5,08"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R4" library="borden" package="TF020/15.24" value="2.7k"/>
<element name="R5" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R6" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R7" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R8" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R9" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R10" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R11" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R12" library="borden" package="R0603" value=""/>
<element name="R13" library="borden" package="R0603" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="DAC_IN">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+18V">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="BATTERY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J11" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-18V">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="BATTERY" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J10" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J11" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
