<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="45.5384" y1="38.5879" x2="0" y2="38.5879" width="0.1524" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="0" y1="38.5879" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.5384" y2="0" width="0.1524" layer="20" locked="yes"/>
<wire x1="45.5384" y1="0" x2="45.5384" y2="38.5879" width="0.1524" layer="20" locked="yes"/>
<hole x="2.9282" y="34.5" drill="3"/>
<hole x="2.9282" y="3.5" drill="3"/>
<hole x="41.9282" y="3.5" drill="3"/>
<hole x="41.9282" y="34.5" drill="3"/>
<text>2022 BoredFish boredfish.dev</text>
<text>Wire2Hotend v1.1</text>
<text>TURN OFF PRINTER BEFORE PLUGGING OR UNPLUGGING.
FAILING TO DO SO CAN CAUSE DAMAGE TO BOARDS OR PARTS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SamacSys_Parts">
<description>&lt;b&gt;https://eagle.componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="43045-20YY">
<description>&lt;b&gt;43045-20YY&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="1725656">
<description>&lt;b&gt;1725656-5&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0">
<packages>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-04-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-05-PACKAGE-LONG-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;5&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MAINCABLE" library="SamacSys_Parts" package="43045-20YY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HOT0" library="SamacSys_Parts" package="1725656" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FAN0" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PFAN1" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THERM0" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E0" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-04-PACKAGE-LONG-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLTOUCH" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-05-PACKAGE-LONG-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PFAN0" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-LONG-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="MAINCABLE" pad="1"/>
<contactref element="BLTOUCH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="MAINCABLE" pad="12"/>
<contactref element="HOT0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="BLTOUCH" pad="2"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="MAINCABLE" pad="13"/>
<contactref element="FAN0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="MAINCABLE" pad="3"/>
<contactref element="BLTOUCH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="BLTOUCH" pad="4"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="BLTOUCH" pad="5"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="HOT0" pad="1"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="PFAN0" pad="1"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="6"/>
<contactref element="PFAN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="PFAN0" pad="2"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="7"/>
<contactref element="PFAN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="FAN0" pad="2"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E0" pad="1"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E0" pad="2"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E0" pad="3"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E0" pad="4"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="THERM0" pad="1"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="THERM0" pad="2"/>
<contactref element="MAINCABLE" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
