<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24.765" y1="15.24" x2="3.175" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.065" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>USB Type A to
Banana Plug</text>
<wire x1="27.94" y1="0.635" x2="27.94" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>USB Type A to
Banana Plug</text>
<text>v1.0</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="27.305" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="15.24" x2="0" y2="12.065" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="24.765" y1="15.24" x2="27.94" y2="12.065" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.94" y1="0.635" x2="27.305" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>luislab</text>
<text>luislab</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LuisLab-Connectors">
<description>&lt;a href="http://funarduino.com"&gt;FunArduino.com&lt;/a&gt; &lt;span style="color:#FF1493"&gt;&lt;b&gt;Connectors&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; library
&lt;br /&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;HDR&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Header&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Plated Through Hole&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;RA&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Right Angle&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;STR&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Straight&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;BC&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Breadboard Compatible&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;G[#,..,#]&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ground pads[pin number]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="BANANA_PLUG_M3">
<description>&lt;h2&gt;Banana Plug with Threaded M3 Stud&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;M3 Stud&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;a href="https://www.pomonaelectronics.com/file/18195/download?token=-62AowKv"&gt;72918 Datasheet (PDF)&lt;/a&gt;
&lt;p style="color:ForestGreen; text-decoration: underline;"&gt;Rev 1.1 - 03
-Jun-2018&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="USB-A_9PIN_FEMALE_VER_PTH">
<description>&lt;h2&gt;USB-A 4-Pin Female, &lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;, Right Angle&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;9-Pin&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Female&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Vertical&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Through hole&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;a href="https://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0484080003_IO_CONNECTORS.pdf"&gt;Part Details (PDF)&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.molex.com/pdm_docs/sd/484080003_sd.pdf"&gt;Drawing (PDF)&lt;/a&gt;
&lt;p style="color:ForestGreen; text-decoration: underline;"&gt;Rev 1.1 - 03
-Jun-2018&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LuisLab-Pasives">
<description>&lt;a href="http://luislab.com"&gt;LuisLab.com&lt;/a&gt; &lt;span style="color:#FF1493"&gt;&lt;b&gt;Discrete Components&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; library
&lt;br /&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;RAD&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Radial Lead Type&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;POL&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Polarized&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Plated Through Hole&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;D&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Diameter&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;LS&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Lead space&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;TA&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Top Adjust&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;SA&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Side Adjust&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="0603[1608]">
<description>&lt;acronym title="Surface-Mount Device"&gt;&lt;abbr title="Surface-Mount Device"&gt;SMD&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt; 0603 [1008 Metric] Chip Resistors and Chip Capacitors Package
&lt;p style="color:ForestGreen; text-decoration: underline;"&gt;Rev 1.1 - 27-Jul-2017&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="LuisLab-Connectors" package="BANANA_PLUG_M3" value="+5V">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="LuisLab-Connectors" package="BANANA_PLUG_M3" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="LuisLab-Connectors" package="USB-A_9PIN_FEMALE_VER_PTH" value="Usb Type A, 9-Pin">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="LuisLab-Pasives" package="0603[1608]" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="FDT">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J3" pad="VBUS"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="GND"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="D+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
