<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="154.0002" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="154.0002" y1="0" x2="154.0002" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="154.0002" y1="47.625" x2="0" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="47.625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="44.45" drill="3.175"/>
<hole x="3.81" y="15.875" drill="3.175"/>
<hole x="73.66" y="44.45" drill="3.175"/>
<hole x="73.66" y="15.875" drill="3.175"/>
<text>1(+)</text>
<text>2(-)</text>
<text>6(-)</text>
<text>5(+)</text>
<text>8(-)</text>
<text>7(+)</text>
<text>DC Connector Board - v1.0
Floyd Lab
JBS (Mar 29, 2019)</text>
<text>4(-)</text>
<text>3(+)</text>
<text>1(+)</text>
<text>2(-)</text>
<text>4(-)</text>
<text>3(+)</text>
<text>6(-)</text>
<text>5(+)</text>
<text>8(-)</text>
<text>7(+)</text>
<hole x="149.86" y="44.45" drill="3.175"/>
<hole x="149.86" y="15.875" drill="3.175"/>
<hole x="3.81" y="6.35" drill="3.175"/>
<hole x="149.86" y="6.35" drill="3.175"/>
<text>VDD1</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>VDD2</text>
<text>VDD3</text>
<text>CT3149</text>
<hole x="16.129" y="30.353" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="JBS_packages">
<description>&lt;b&gt;Silicon Labs Si5317 Jitter Cleaning Clock&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
&amp;copy; 2016 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="CT3149">
</package>
<package name="43045-0812_1">
<description>&lt;b&gt;43045-0812_1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="0430450212">
<description>&lt;b&gt;0430450212&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="JBS_packages" package="43045-0812_1" value="43045-0812">
<attribute name="DESCRIPTION" value="8 way 2 row vertical header,3mm pitch Molex MICRO-FIT 3.0 Series, Series Number 43045, 3mm Pitch 8 Way 2 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 5A"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="43045-0812"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-43045-0812"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=538-43045-0812"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$6" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$7" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$8" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="J3" library="JBS_packages" package="43045-0812_1" value="43045-0812">
<attribute name="DESCRIPTION" value="8 way 2 row vertical header,3mm pitch Molex MICRO-FIT 3.0 Series, Series Number 43045, 3mm Pitch 8 Way 2 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 5A"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="43045-0812"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-43045-0812"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=538-43045-0812"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$10" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$11" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$12" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$1" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="U$2" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="J1" library="JBS_packages" package="0430450212" value="43045-0212">
<attribute name="DESCRIPTION" value="2 way 2 row vertical header,3mm pitch Molex MICRO-FIT 3.0 Series, Series Number 43045, 3mm Pitch 2 Way 2 Row Shrouded Straight PCB Header, Through Hole"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="43045-0212"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-430-45-0212"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=538-430-45-0212"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="JBS_packages" package="0430450212" value="43045-0212">
<attribute name="DESCRIPTION" value="2 way 2 row vertical header,3mm pitch Molex MICRO-FIT 3.0 Series, Series Number 43045, 3mm Pitch 2 Way 2 Row Shrouded Straight PCB Header, Through Hole"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="43045-0212"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-430-45-0212"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=538-430-45-0212"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="JBS_packages" package="CT3149" value="CT3149_DUAL"/>
<element name="J5" library="JBS_packages" package="0430450212" value="43045-0212">
<attribute name="DESCRIPTION" value="2 way 2 row vertical header,3mm pitch Molex MICRO-FIT 3.0 Series, Series Number 43045, 3mm Pitch 2 Way 2 Row Shrouded Straight PCB Header, Through Hole"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="43045-0212"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-430-45-0212"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=538-430-45-0212"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="JBS_packages" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="P1+">
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1-">
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P3+">
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P3-">
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P4+">
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P4-">
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2+">
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2-">
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P1_2+">
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1_2-">
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P3_2+">
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P3_2-">
<contactref element="U$11" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P4_2+">
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P4_2-">
<contactref element="U$12" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2_2+">
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2_2-">
<contactref element="U$10" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DC1-">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DC2+">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DC2-">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DC1+">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DC3+">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DC3-">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
