<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="23.965" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.965" y1="-0.63" x2="23.965" y2="20.315" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.965" y1="20.315" x2="-0.47" y2="20.315" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="20.315" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<text>AG</text>
<text>86</text>
<text>07</text>
<text>19</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G6H2-100">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch 0.5 A/125 V AC, 1 A/30 V DC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-ECB">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line E C B from top&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REL" library="relay" package="G6H2-100" value="A-5W-K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92-ECB" value="2SC1815">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="REL" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="REL" pad="10"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="LINE-OUT-L">
<contactref element="REL" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="LINE-IN-L">
<contactref element="REL" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="PB-HEAD-L">
<contactref element="REL" pad="O1"/>
</signal>
<signal name="LINE-IN-R">
<contactref element="REL" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="LINE-OUT-R">
<contactref element="REL" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="PB-HEAD-R">
<contactref element="REL" pad="O2"/>
</signal>
<signal name="CMD">
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CCC">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
