<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="11.43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="0" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="12.7" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="8.89" x2="11.43" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="11.43" y1="10.16" x2="1.27" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="10.16" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MAX</text>
<text>16054</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Maxim - MAX16054AZT+T">
<description>Upverter Parts Library

Created by Upverter.com</description>
<packages>
<package name="MAXIM_MAX16054AZT+T_0">
<description>MAX-MAX16054-SOT6</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD2" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD3" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD4" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD5" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD6" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="MAX16054" library="Maxim - MAX16054AZT+T" package="MAXIM_MAX16054AZT+T_0" value="MAX16054">
<attribute name="IMPORTED_FROM" value="vault"/>
<attribute name="COMPONENT_LINK_1_DESCRIPTION" value="Manufacturer URL"/>
<attribute name="COMPONENT_LINK_3_DESCRIPTION" value="Package Specification"/>
<attribute name="IMPORT_TS" value="1521847309"/>
<attribute name="PREFIX" value="U"/>
<attribute name="CODE__JEDEC" value="MO-193*"/>
<attribute name="RELEASE_DATE" value="1332934684"/>
<attribute name="DATASHEET_VERSION" value="Rev 0, May-2008"/>
<attribute name="PACKAGE_DESCRIPTION" value="6-Pin Thin Small-Outline Transistor, 2.9 x 1.6 mm Body, 0.95 mm Pitch, 2.8 mm Lead Span, SOT-23, Pb-Free"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_0" value="Level C"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_1" value="Level B"/>
<attribute name="CIIVA_IDS" value="1313625"/>
<attribute name="FOOTPRINT_VARIANT_NAME_2" value="Level A"/>
<attribute name="MPN" value="MAX16054AZT+T"/>
<attribute name="COMPONENT_LINK_1_URL" value="http://www.maxim-ic.com"/>
<attribute name="CODE__JEITA" value="SC-74"/>
<attribute name="PACKAGE" value="z6+1"/>
<attribute name="COMPONENT_LINK_3_URL" value="http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0114.PDF"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16054.pdf"/>
<attribute name="MF" value="Maxim"/>
<attribute name="PACKAGE_VERSION" value="revD, 2011"/>
<attribute name="VAULT_GUID" value="2EB97F88-2AC2-4337-BBDF-E9B10CA058FA"/>
<attribute name="VAULT_REVISION" value="D0501011-0D6F-400E-9E52-F559C1FD6C32"/>
<attribute name="IMPORTED" value="yes"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="MAX16054" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MAX16054" pad="3"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="MAX16054" pad="6"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="MAX16054" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="MAX16054" pad="5"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MAX16054" pad="2"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
