<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="18" y="28" drill="1.25"/>
<text>Rev 2</text>
<text>Designed by:</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PiB_logo">
<packages>
<package name="PIB_LOGO_BOARD_SHAPE_30MM">
</package>
<package name="PIB_LOGO_30MM">
</package>
<package name="MRSWIRLYEYES-LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_batteries">
<packages>
<package name="CR-2032">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_switches">
<packages>
<package name="SW_SLIDE_SPDT_RA_SMD_4V_300MA_6.7L-2.6W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_leds">
<packages>
<package name="LEDC2012X120_LED-0805">
<description>CHIP, 2 X 1.25 X 1.2 mm body
&lt;p&gt;CHIP package with body size 2 X 1.25 X 1.2 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="LEDC1005X40_LED-0402">
<description>CHIP, 1 X 0.5 X 0.4 mm body
&lt;p&gt;CHIP package with body size 1 X 0.5 X 0.4 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="LEDC1608X80_LED-0603">
<description>CHIP, 1.6 X 0.8 X 0.8 mm body
&lt;p&gt;CHIP package with body size 1.6 X 0.8 X 0.8 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PiB_resistors">
<packages>
<package name="RESC2012X60_SMD-0805">
<description>CHIP, 2 X 1.25 X 0.6 mm body
&lt;p&gt;CHIP package with body size 2 X 1.25 X 0.6 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="RESC1005X35_SMD-0402">
<description>CHIP, 1 X 0.5 X 0.35 mm body
&lt;p&gt;CHIP package with body size 1 X 0.5 X 0.35 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="RESC1608X65_SMD-0603">
<description>CHIP, 1.6 X 0.8 X 0.65 mm body
&lt;p&gt;CHIP package with body size 1.6 X 0.8 X 0.65 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="PiB_logo" package="PIB_LOGO_BOARD_SHAPE_30MM" value=""/>
<element name="U$2" library="PiB_logo" package="PIB_LOGO_30MM" value=""/>
<element name="BATT1" library="PiB_batteries" package="CR-2032" value="225mAh/3V">
<attribute name="DATASHEET" value="https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Inustrial/CR_Series.pdf"/>
<attribute name="DATASHEET_CONNECTOR" value="https://linxtechnologies.com/wp/wp-content/uploads/bat-hld-001.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTPN" value="P189-ND"/>
<attribute name="DISTPN_CONNECTOR" value="BAT-HLD-001-ND"/>
<attribute name="DIST_CONNECTOR" value="Digikey"/>
<attribute name="MFR" value="Panasonic - BSG"/>
<attribute name="MFR_CONNECTOR" value="Linx Technologies Inc."/>
<attribute name="MPN" value="CR2032"/>
<attribute name="MPN_CONNECTOR" value="BAT-HLD-001"/>
</element>
<element name="SW1" library="PiB_switches" package="SW_SLIDE_SPDT_RA_SMD_4V_300MA_6.7L-2.6W" value="300mA/4V">
<attribute name="CREATOR" value="MrSwirlyEyes"/>
<attribute name="DATASHEET" value="https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/APEM%20Components%20PDFs/MA_Series_.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=679-1847-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="679-1847-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="APEM Inc."/>
<attribute name="MPN" value="MA12RTR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TESTED" value="YES"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="PiB_leds" package="LEDC2012X120_LED-0805" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-22-99-0226/LTST-C170TBKT.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=160-1579-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="160-1579-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Lite-On Inc."/>
<attribute name="MPN" value="LTST-C170TBKT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="PiB_resistors" package="RESC2012X60_SMD-0805" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_9.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0805JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="PiB_leds" package="LEDC2012X120_LED-0805" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-22-99-0226/LTST-C170TBKT.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=160-1579-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="160-1579-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Lite-On Inc."/>
<attribute name="MPN" value="LTST-C170TBKT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="PiB_resistors" package="RESC2012X60_SMD-0805" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_9.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0805JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="PiB_leds" package="LEDC2012X120_LED-0805" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-22-99-0226/LTST-C170TBKT.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=160-1579-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="160-1579-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Lite-On Inc."/>
<attribute name="MPN" value="LTST-C170TBKT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="PiB_resistors" package="RESC2012X60_SMD-0805" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_9.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0805JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="PiB_leds" package="LEDC2012X120_LED-0805" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-22-99-0226/LTST-C170TBKT.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=160-1579-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="160-1579-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Lite-On Inc."/>
<attribute name="MPN" value="LTST-C170TBKT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="PiB_resistors" package="RESC2012X60_SMD-0805" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/documents/recent/PYu-RC_Group_51_RoHS_L_9.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="311-1.0KARCT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0805JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="PiB_leds" package="LEDC1608X80_LED-0603" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://katalog.we-online.de/led/datasheet/150060BS75000.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=732-4966-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="732-4966-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="MPN" value="150060BS75000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="PiB_resistors" package="RESC1608X65_SMD-0603" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-AC_51_RoHS_L_6.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="AC0603JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="PiB_leds" package="LEDC1608X80_LED-0603" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://katalog.we-online.de/led/datasheet/150060BS75000.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=732-4966-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="732-4966-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="MPN" value="150060BS75000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="PiB_resistors" package="RESC1608X65_SMD-0603" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-AC_51_RoHS_L_6.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="AC0603JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="PiB_leds" package="LEDC1608X80_LED-0603" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://katalog.we-online.de/led/datasheet/150060BS75000.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=732-4966-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="732-4966-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="MPN" value="150060BS75000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="PiB_resistors" package="RESC1608X65_SMD-0603" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-AC_51_RoHS_L_6.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="AC0603JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="PiB_leds" package="LEDC1005X40_LED-0402" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="https://www.bivar.com/portals/0/products/SM0402BWC.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=492-2203-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="492-2203-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Bivar Inc."/>
<attribute name="MPN" value="SM0402BWC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="PiB_resistors" package="RESC1005X35_SMD-0402" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-AC_51_RoHS_L_6.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=YAG3525CT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="YAG3525CT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="AC0402JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="PiB_leds" package="LEDC1608X80_LED-0603" value="BLUE">
<attribute name="DATASHEET" value="http://katalog.we-online.de/led/datasheet/150060BS75000.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=732-4966-1-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="732-4966-1-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="MPN" value="150060BS75000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="PiB_resistors" package="RESC1608X65_SMD-0603" value="1K">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.yageo.com/NewPortal/yageodocoutput?fileName=/pdf/R-Chip/PYu-AC_51_RoHS_L_6.pdf"/>
<attribute name="DIST" value="Digikey"/>
<attribute name="DISTLINK" value="https://www.digikey.com/products/en?keywords=YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="DISTPN" value="YAG3646CT-ND"/>
<attribute name="MFR" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="AC0603JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="PiB_logo" package="MRSWIRLYEYES-LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="BATT1" pad="+_2"/>
<contactref element="BATT1" pad="+_1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BATT1" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
