<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="91.44" y1="0" x2="3.81" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="0" y2="3.81" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="0" y2="80.01" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80.01" x2="3.81" y2="83.82" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.81" y1="83.82" x2="91.44" y2="83.82" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="83.82" x2="95.25" y2="80.01" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="95.25" y1="80.01" x2="95.25" y2="3.81" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="95.25" y1="3.81" x2="91.44" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<text>FANS</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>CAR</text>
<text>V+IN</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>V+OUT</text>
<text>GND</text>
<text>DISCH</text>
<text>SC</text>
<text>INT+</text>
<text>INT-</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>AC1</text>
<text>AC2</text>
<text>DC1</text>
<text>DC2</text>
<text>MISSOURI S&amp;T</text>
<text>FORMULA ELECTRIC</text>
<text>CHARGER INTERFACE</text>
<text>V1.0</text>
<text>CAN</text>
<text>L</text>
<text>H</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FormE">
<packages>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="DPAK">
</package>
<package name="BAV21W">
</package>
<package name="FUSE_GENERIC_1206">
</package>
<package name="MOLEX-0676430910">
</package>
<package name="0805-TWO-WAY-JUMPER">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="WURTH-744325XXXX">
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="TE-147873-2">
</package>
<package name="RASPBERRY-PI-3">
</package>
<package name="LT-SOL16W">
</package>
<package name="SON_5X6">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SOIC-16">
</package>
<package name="D14">
</package>
<package name="TSSOP20_MC">
</package>
<package name="SOIC-14">
</package>
<package name="SOIC8-N_MC">
</package>
<package name="TPS54540">
</package>
<package name="MOLEX_5024431270">
</package>
<package name="MOLEX-67068-XX0X">
</package>
<package name="CSM-3X">
</package>
<package name="STD45P4LLF6AG">
</package>
<package name="SOD323F">
</package>
<package name="MOUNT-HOLE-SIZE-4">
</package>
<package name="PHOENIX-MKDSN-8">
</package>
<package name="SOT-26">
</package>
<package name="SOT-23-MOSFET">
</package>
<package name="PHOENIX-MKDSN-5">
</package>
<package name="PHOENIX-MKDSN-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="15pF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="96M1322"/>
<attribute name="MPN" value="08051A150JAT2A"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="CL21C150JBANNNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805" value="DNP/4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="*"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61H475KE51L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61H475KE51L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61H475KE51L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="15pF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="96M1322"/>
<attribute name="MPN" value="08051A150JAT2A"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="CL21C150JBANNNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61H475KE51L"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61H475KE51L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0805" value="0.012uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM216R71H123KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C70" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C85" library="rcl" package="C0805" value="9pF">
<attribute name="PARTNO" value="CL21C090CBANNNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C86" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C87" library="rcl" package="C1206" value="4.7uF 50v">
<attribute name="PARTNO" value="GRM31CR71H475KA12L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C88" library="rcl" package="C1206" value="4.7uF 50v">
<attribute name="PARTNO" value="GRM31CR71H475KA12L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C89" library="rcl" package="C1206" value="47uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM31CR61A476ME15L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="04X3227"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X7R1E104K050BB"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C90" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C91" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D12" library="FormE" package="SOD-323" value="MM3Z18VT1G">
<attribute name="PARTNO" value="MM3Z18VT1G"/>
</element>
<element name="D14" library="FormE" package="SOD-323" value="MM3Z18VT1G">
<attribute name="PARTNO" value="MM3Z18VT1G"/>
</element>
<element name="D15" library="FormE" package="SOD-323" value="MM3Z18VT1G">
<attribute name="PARTNO" value="MM3Z18VT1G"/>
</element>
<element name="D16" library="FormE" package="SOD-323" value="MM3Z18VT1G">
<attribute name="PARTNO" value="MM3Z18VT1G"/>
</element>
<element name="D17" library="FormE" package="SOD-323" value="MM3Z18VT1G">
<attribute name="PARTNO" value="MM3Z18VT1G"/>
</element>
<element name="D21" library="FormE" package="DPAK" value="50WQ10FNPBF">
<attribute name="PARTNO" value="VS-50WQ10FNPBF"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D22" library="FormE" package="BAV21W" value="BAV21W">
<attribute name="PARTNO" value="BAV21W-7-F"/>
</element>
<element name="D23" library="FormE" package="BAV21W" value="BAV21W">
<attribute name="PARTNO" value="BAV21W-7-F"/>
</element>
<element name="D4" library="FormE" package="BAV21W" value="BAV21W">
<attribute name="PARTNO" value="BAV21W-7-F"/>
</element>
<element name="F1" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F3" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F4" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F5" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F6" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F7" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="0458004.DR">
<attribute name="PARTNO" value="0458004.DR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="FormE" package="MOLEX-0676430910" value="0676430910">
<attribute name="PARTNO" value="0676430910"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP13" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="0R">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6GEY0R00V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP17" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP19" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP20" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="2.2k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF2201V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP21" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP22" library="FormE" package="0805-TWO-WAY-JUMPER" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="FormE" package="0805" value="2.2uH">
<attribute name="PARTNO" value="74479775222"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L7" library="FormE" package="WURTH-744325XXXX" value="10uH">
<attribute name="PARTNO" value="7443251000"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED13" library="FormE" package="CHIP-LED0805" value="GREEN">
<attribute name="PARTNO" value="598-8170-107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="FormE" package="CHIP-LED0805" value="GREEN">
<attribute name="PARTNO" value="598-8170-107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED29" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="ORANGE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="598-8130-107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED30" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="ORANGE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="598-8130-107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="0R/27k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6GEY0R00V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="27k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF2702V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="27k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF2702V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1501V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0805" value="27k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF2702V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="330">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-P6WF3300V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1501V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value="27k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF2702V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1501V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1501V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1501V"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="330">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-P6WF3300V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="ERA-6AEB222V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R0805" value="162k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1623V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="rcl" package="R0805" value="15k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1502V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="ERA-6AEB222V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="120">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1200V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="rcl" package="R0805" value="60.4k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF6042V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="rcl" package="R0805" value="11.5k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1152V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R72" library="rcl" package="R0805" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="*"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="rcl" package="R0805" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="*"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R75" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="FormE" package="TE-147873-2" value="147873-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP20R" value="PTR1TP20R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="FormE" package="RASPBERRY-PI-3" value="RASPBERRY-PI-3"/>
<element name="U10" library="FormE" package="LT-SOL16W" value="LTC1156">
<attribute name="PARTNO" value="LTC1156CSW#PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U12" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U13" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U15" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U16" library="FormE" package="SOT23-5" value="LM3671MF-3.3/NOPB">
<attribute name="PARTNO" value="LM3671MF-3.3/NOPB"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U17" library="FormE" package="SOIC-16" value="CD4043BDR">
<attribute name="PARTNO" value="CD4043BPWR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U18" library="FormE" package="D14" value="SN74LVC08ASOIC">
<attribute name="PARTNO" value="SN74LVC08ADR"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="FormE" package="TSSOP20_MC" value="MCP2515-TSSOP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11N7996"/>
<attribute name="MPN" value="MCP2515-E/ST"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="PARTNO" value="MCP2515-E/ST"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U20" library="FormE" package="SOIC-14" value="SN74LVC04ADR">
<attribute name="PARTNO" value="SN74LVC04ADR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U22" library="FormE" package="SOIC-16" value="CD4050BD">
<attribute name="PARTNO" value="CD4050BDR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="FormE" package="SOIC8-N_MC" value="MCP2562FD">
<attribute name="PARTNO" value="MCP2562FD-E/SN"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U7" library="FormE" package="LT-SOL16W" value="LTC1156">
<attribute name="PARTNO" value="LTC1156CSW#PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="FormE" package="SON_5X6" value="CSD17506Q5A">
<attribute name="PARTNO" value="CSD17506Q5A"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U9" library="FormE" package="TPS54540" value="TPS54540DDARQ1">
<attribute name="PARTNO" value="TPS54540DDAR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="FormE" package="MOLEX_5024431270" value="502443-1270">
<attribute name="PARTNO" value="5024431270"/>
</element>
<element name="J2" library="FormE" package="MOLEX-67068-XX0X" value="">
<attribute name="PARTNO" value="0670688001"/>
</element>
<element name="Y1" library="FormE" package="CSM-3X" value="16MHz">
<attribute name="PARTNO" value="ECS-160-20-3X-TR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F8" library="FormE" package="FUSE_GENERIC_1206" value="3413.0332.22">
<attribute name="PARTNO" value="3413.0332.22"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="FormE" package="STD45P4LLF6AG" value="STD45P4LLF6AG">
<attribute name="PARTNO" value="SPD30P06P G"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D24" library="FormE" package="SOD323F" value="MM3Z12VB">
<attribute name="PARTNO" value="MM3Z12VB"/>
</element>
<element name="R79" library="rcl" package="R0805" value="1.5k">
<attribute name="PARTNO" value="*"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H2" library="FormE" package="MOUNT-HOLE-SIZE-4" value="MOUNT-HOLE-NPTH-SIZE-4"/>
<element name="H3" library="FormE" package="MOUNT-HOLE-SIZE-4" value="MOUNT-HOLE-NPTH-SIZE-4"/>
<element name="H4" library="FormE" package="MOUNT-HOLE-SIZE-4" value="MOUNT-HOLE-NPTH-SIZE-4"/>
<element name="J4" library="FormE" package="PHOENIX-MKDSN-8" value="1729186">
<attribute name="PARTNO" value="1729186"/>
</element>
<element name="Q2" library="FormE" package="SOT-26" value="DMMT5401-7-F">
<attribute name="PARTNO" value="DMMT5401-7-F"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="FormE" package="SOT-23-MOSFET" value="DMG2305UX">
<attribute name="PARTNO" value="DMG2305UX-13"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="47k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF4702V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="FormE" package="PHOENIX-MKDSN-5" value="1729157">
<attribute name="PARTNO" value="1729157"/>
</element>
<element name="J3" library="FormE" package="PHOENIX-MKDSN-4" value="1729144">
<attribute name="PARTNO" value="1729144"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C85" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="U9" pad="PAD"/>
<contactref element="U9" pad="PAD1"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="D21" pad="1"/>
<contactref element="D21" pad="3"/>
<contactref element="C88" pad="2"/>
<contactref element="C87" pad="2"/>
<contactref element="C89" pad="2"/>
<contactref element="C90" pad="2"/>
<contactref element="C91" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD1"/>
<contactref element="J1" pad="SHLD2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U18" pad="7"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U20" pad="7"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U17" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="JP19" pad="1"/>
<contactref element="JP20" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="ANODE"/>
<contactref element="D15" pad="ANODE"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="JP21" pad="1"/>
<contactref element="JP22" pad="1"/>
<contactref element="D16" pad="ANODE"/>
<contactref element="D17" pad="ANODE"/>
<contactref element="U22" pad="8"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="ANODE"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="SH1"/>
<contactref element="J2" pad="SH2"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAR_CAN_P">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAR_CAN_N">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BATTERY_COOLING_VCC">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="H1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SHUTDOWN_CIRCUIT_OUT">
<contactref element="H1" pad="11"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SHUTDOWN_CIRCUIT_IN">
<contactref element="U6" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U6" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U5" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U8" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U12" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="D4" pad="ANODE"/>
<contactref element="H1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="AMS_FAULT_CONN">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="JP19" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IMD_FAULT_CONN">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="JP20" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CONTACTOR_ON_CONN">
<contactref element="D22" pad="ANODE"/>
<contactref element="U10" pad="7"/>
<contactref element="H1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CONTACTOR_OFF_CONN">
<contactref element="D23" pad="ANODE"/>
<contactref element="H1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="C87" pad="1"/>
<contactref element="C88" pad="1"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U3" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U10" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U15" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U15" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U10" pad="15"/>
<contactref element="JP19" pad="3"/>
<contactref element="JP20" pad="3"/>
<contactref element="JP17" pad="3"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="D24" pad="CATHODE"/>
<contactref element="U10" pad="13"/>
<contactref element="U10" pad="12"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="15"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="L7" pad="P$2"/>
<contactref element="C89" pad="1"/>
<contactref element="C90" pad="1"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="U16" pad="3"/>
<contactref element="U16" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="Q2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RT_5V">
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COMP_5V">
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="C85" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BOOT_5V">
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="C86" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_5V">
<contactref element="U9" pad="8"/>
<contactref element="C86" pad="2"/>
<contactref element="D21" pad="2"/>
<contactref element="L7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="FB_5V">
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5VREG_EN">
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="LED13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="U16" pad="4"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="3"/>
<contactref element="U18" pad="14"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U20" pad="14"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U17" pad="16"/>
<contactref element="U17" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="JP22" pad="3"/>
<contactref element="JP21" pad="3"/>
<contactref element="U22" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="U16" pad="5"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!RESET!">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="!CS!">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="LED30" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="LED29" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$124">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$123">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="!INT!">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED30" pad="C"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="LED29" pad="C"/>
</signal>
<signal name="CAN_TX">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAN_RX">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U10" pad="11"/>
<contactref element="U11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U11" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U11" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U11" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="U13" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U13" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U10" pad="14"/>
<contactref element="U13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U13" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U13" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U13" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="F5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U11" pad="5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="PAD" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="PAD1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA1" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA2" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA3" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA4" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA5" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA6" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA7" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA8" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="U11" pad="VIA9" route="any" routetag="A.D"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SHUTDOWN_CIRCUIT_AFTER_LATCHES">
<contactref element="F5" pad="P$1"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U3" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U3" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U3" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="F2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U10" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AC_CONTACTOR_1_CONTROL">
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U7" pad="11"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U20" pad="8"/>
<contactref element="U17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U7" pad="16"/>
<contactref element="U12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U7" pad="9"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AC_CONTACTOR_1_VCC">
<contactref element="F3" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC_CONTACTOR_2_VCC">
<contactref element="F4" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DC_CONTACTOR_1_VCC">
<contactref element="F6" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DC_CONTACTOR_2_VCC">
<contactref element="F7" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AC_CONTACTOR_2_CONTROL">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DC_CONTACTOR_1_CONTROL">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DC_CONTACTOR_2_CONTROL">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U15" pad="4"/>
<contactref element="U10" pad="16"/>
</signal>
<signal name="FAN_CONTROL">
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U15" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U15" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U15" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="F2" pad="P$2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="F3" pad="P$2"/>
<contactref element="U6" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U6" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U6" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="F4" pad="P$2"/>
<contactref element="U5" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U5" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U5" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="F6" pad="P$2"/>
<contactref element="U8" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U8" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U8" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="F7" pad="P$2"/>
<contactref element="U12" pad="1" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U12" pad="2" route="any" routetag="A.S"/>
<contactref element="U12" pad="3" route="any" routetag="A.S"/>
</signal>
<signal name="LSC_RESET_SIGNAL">
<contactref element="U18" pad="5"/>
<contactref element="U18" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="AMS_FAULT">
<contactref element="U20" pad="13"/>
<contactref element="U18" pad="2"/>
<contactref element="U22" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U20" pad="12"/>
<contactref element="U17" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IMD_FAULT">
<contactref element="U20" pad="9"/>
<contactref element="U18" pad="4"/>
<contactref element="U22" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U17" pad="2"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U17" pad="9"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="U22" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="D15" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AMS_FET_ENABLE">
<contactref element="JP13" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IMD_FET_ENABLE">
<contactref element="JP14" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="U22" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="U22" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CONTACTOR_ON_3V3">
<contactref element="U22" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="CONTACTOR_OFF_3V3">
<contactref element="U22" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="D16" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="D17" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="JP22" pad="2"/>
<contactref element="D23" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="JP21" pad="2"/>
<contactref element="D22" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="SC_STATE_3V3">
<contactref element="U22" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="U22" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="D4" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="JP17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_N">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_P">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="D24" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="F8" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="F8" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U18" pad="3"/>
<contactref element="U17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U18" pad="6"/>
<contactref element="U17" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U7" pad="14"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
</signal>
<signal name="PI_5V">
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="Q2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
