<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.62" y1="5.715" x2="60.63" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="5.715" x2="60.63" y2="74.285" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="74.285" x2="7.62" y2="74.285" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="74.285" x2="7.62" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<text>Univ. of Cincinnati AQS v3.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-garry">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-10">
<description>&lt;b&gt;10 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DCJACK_2MM_PTH">
<description>DJ Jack 2.0mm PTH Right-Angle</description>
</package>
<package name="SMADIODE">
<description>&lt;b&gt;SMA Surface Mount Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78XXS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy356">
<packages>
<package name="TEENSY_3.5/3.6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CLK" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
</element>
<element name="CN1" library="adafruit" package="DCJACK_2MM_PTH" value=""/>
<element name="D1" library="adafruit" package="SMADIODE" value=""/>
<element name="IC1" library="v-reg" package="78XXS" value=""/>
<element name="U$2" library="Teensy356" package="TEENSY_3.5/3.6" value="TEENSY_3.5/3.6"/>
<element name="R3-LED" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="10K">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="LED1" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="ALPHA" library="con-garry" package="332-10" value="332-10"/>
<element name="HT" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
</element>
<element name="PMS3003" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="PMS7003" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R1-SDA" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="4.7K">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R2-SCL" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="4.7K">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GNDBREAK">
<contactref element="CN1" pad="GNDBREAK"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CN1" pad="PWR"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="ALPHA" pad="9"/>
<contactref element="CLK" pad="4"/>
<contactref element="HT" pad="1"/>
<contactref element="PMS7003" pad="3"/>
<contactref element="PMS7003" pad="4"/>
<contactref element="PMS3003" pad="2"/>
<contactref element="R3-LED" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
<contactref element="ALPHA" pad="10"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="PMS7003" pad="2"/>
<contactref element="PMS3003" pad="1"/>
<contactref element="PMS7003" pad="1"/>
<contactref element="R1-SDA" pad="2"/>
<contactref element="R2-SCL" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ALPHA" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="23/A9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ALPHA" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="22/A8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ALPHA" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="21/A7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ALPHA" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="20/A6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="CLK" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="HT" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="38/A19"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="HT" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="37/A18"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="PMS7003" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="PMS7003" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="PMS7003" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="PMS7003" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="PMS3003" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="PMS3003" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="32/A13"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="PMS3003" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="31/A12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="PMS3003" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R3-LED" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="HT" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3V3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="18/A4/SDA"/>
<contactref element="R1-SDA" pad="1"/>
<contactref element="CLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="19/A5/SCL"/>
<contactref element="R2-SCL" pad="2"/>
<contactref element="CLK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ALPHA" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="17/A3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ALPHA" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="16/A2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ALPHA" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="15/A1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ALPHA" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="14/A0"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
