<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="44.12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="0" x2="44.12" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="25.39" x2="1.27" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="25.39" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>CY7C1049D-10VXI
4Mbit Async SRAM
Breakout Board
Weir - Rev **</text>
<text>o</text>
<text>c</text>
<text>w</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>A16-18</text>
<text>Data IO</text>
<text>Addr</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>E</text>
<text>F</text>
<text>0</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>Llama
Electronics</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CY8C5888LTI-LP097">
<packages>
<package name="SOJ36">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="U$1" library="CY8C5888LTI-LP097" package="SOJ36" value="CY7C1049D-10VXI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_0"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="IO_7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="A9"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="A10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="A14"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="A15"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="A18"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="OE_N"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="CE_N"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="WE_N"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC_"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND_"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
