<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="72.4" y1="60.96" x2="72.39" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<text>TSSOP-16</text>
<wire x1="72.39" y1="60.96" x2="73.66" y2="62.23" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="91.44" y1="62.23" x2="92.71" y2="60.96" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="92.71" y1="53.34" x2="91.44" y2="52.07" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="73.66" y1="62.23" x2="91.44" y2="62.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.71" y1="60.96" x2="92.71" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="52.07" x2="72.39" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="APU_ENGR480_UPS_EAGLE_Library">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole -8 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:8&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_08&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SOP65P640X110-16N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="APU_ENGR480_UPS_EAGLE_Library" package="1X08" value="8_PIN_CONN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="APU_ENGR480_UPS_EAGLE_Library" package="1X08" value="8_PIN_CONN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="APU_ENGR480_UPS_EAGLE_Library" package="SOP65P640X110-16N" value="INA-260">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
