<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="6.35" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="1.27" y2="7.62" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="7.62" x2="0" y2="6.35" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>DS12887A</text>
<text>CR1220</text>
<text>BQ3285ESS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DS1288x">
<packages>
<package name="PCB24">
</package>
<package name="SSOP24DBQ">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S8411-45R">
</package>
<package name="FC-12M">
<description>&lt;b&gt;kHz RANGE CRYSTAL UNIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LOW PROFILE SMD&lt;b&gt;
Source: Epson Toyocom FC-12M.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="DS1288x" package="PCB24" value="DS12887AB"/>
<element name="X1" library="DS1288x" package="FC-12M" value="32kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="DS1288x" package="SSOP24DBQ" value="BQ3285ESS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BT1" library="DS1288x" package="S8411-45R" value="CR1220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="BT1" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="BT1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
