<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="101.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="0" x2="101.6" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.6" y1="55.88" x2="0" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Redeemer v1.5 - Mar 2017</text>
<text>dunn effects</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_pots">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
<package name="B25P">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-box">
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_trans">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DPDT2_PCB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_ics">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-electro">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_BIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BOOST" library="mb_pots" package="16MM" value="A500K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C1" library="mb_caps-box" package="072X025" value="47n"/>
<element name="C30" library="mb_caps-box" package="072X025" value="10n"/>
<element name="C32" library="mb_caps-box" package="072X025" value="47n"/>
<element name="C38" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C33" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C7" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C36" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C15" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C19" library="mb_caps-box" package="072X025" value="1n"/>
<element name="C18" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C9" library="mb_caps-box" package="072X025" value="2.2n"/>
<element name="C10" library="mb_caps-box" package="072X025" value="1n"/>
<element name="C23" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C26" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C29" library="mb_caps-box" package="072X025" value="22n"/>
<element name="C40" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-3" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO35-3" value="1N4148"/>
<element name="D5" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="D6" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D7" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4744"/>
<element name="D8" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D9" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D10" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D11" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-3" value="1N4148"/>
<element name="GAIN" library="mb_pots" package="16MM" value="A1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TREBLE" library="mb_pots" package="16MM" value="B250K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="LT1054"/>
<element name="BASS" library="mb_pots" package="16MM" value="A1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MID" library="mb_pots" package="16MM" value="B50K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PRES" library="mb_pots" package="16MM" value="B10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="mb_trans" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="Q2" library="mb_trans" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="Q7" library="transistors" package="TO92-" value="2N5458"/>
<element name="Q8" library="transistors" package="TO92-" value="2N5458"/>
<element name="Q3" library="mb_trans" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="Q4" library="mb_trans" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="Q5" library="mb_trans" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="Q6" library="mb_trans" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="R37" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="68k"/>
<element name="R31" library="resistors" package="R0207/3" value="47K"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="1.8k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="100K"/>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="47K"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="1.8K"/>
<element name="R15" library="resistors" package="R0207/3" value="220K"/>
<element name="R34" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R38" library="resistors" package="R0207/3" value="10K"/>
<element name="R33" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R14" library="resistors" package="R0207/3" value="330k"/>
<element name="R16" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R17" library="resistors" package="R0207/3" value="39K"/>
<element name="R19" library="resistors" package="R0207/3" value="220K"/>
<element name="R21" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R20" library="resistors" package="R0207/3" value="1.8K"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="470K"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="2.2M"/>
<element name="R39" library="resistors" package="R0207/3" value="10K"/>
<element name="R18" library="resistors" package="R0207/3" value="330K"/>
<element name="R22" library="resistors" package="R0207/3" value="100K"/>
<element name="R23" library="resistors" package="R0207/3" value="2.2K"/>
<element name="R25" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R26" library="resistors" package="R0207/3" value="2.2K"/>
<element name="R24" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R27" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R30" library="resistors" package="R0207/3" value="33K"/>
<element name="R29" library="resistors" package="R0207/3" value="47K"/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7M"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="1K"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7K"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="47K"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="MODE" library="switches" package="DPDT2_PCB" value=""/>
<element name="9V" library="supply pins" package="AB9V" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POST" library="mb_pots" package="16MM" value="A100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="mb_ics" package="DIL08" value="TL072P"/>
<element name="PRE" library="mb_pots" package="16MM" value="A1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R35" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="BIAS0" library="mb_pots" package="B25P" value="100kB"/>
<element name="BIAS1" library="mb_pots" package="B25P" value="100kB"/>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="C11" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="I" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="C22" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="C34" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="O" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="Q9" library="mb_trans" package="TO92-" value="2N3904"/>
<element name="R36" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7k"/>
<element name="C35" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1u"/>
<element name="L" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C24" library="mb_caps-box" package="072X025" value="30p"/>
<element name="C27" library="mb_caps-box" package="072X025" value="30p"/>
<element name="C31" library="mb_caps-box" package="072X025" value="470p"/>
<element name="C20" library="mb_caps-box" package="072X025" value="30p"/>
<element name="C16" library="mb_caps-box" package="072X025" value="30p"/>
<element name="C12" library="mb_caps-box" package="072X025" value="30p"/>
<element name="C5" library="mb_caps-box" package="072X025" value="30p"/>
<element name="C4" library="mb_caps-box" package="072X025" value="470p"/>
<element name="C2" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="C39" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="100u"/>
<element name="C13" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="C17" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="C21" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="C25" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="C28" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="BIAS2" library="mb_pots" package="B25P" value="100kB"/>
<element name="BIAS3" library="mb_pots" package="B25P" value="100kB"/>
<element name="BIAS4" library="mb_pots" package="B25P" value="100kB"/>
<element name="BIAS5" library="mb_pots" package="B25P" value="100kB"/>
<element name="C0" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100n"/>
<element name="C3" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100n"/>
<element name="C6" library="mb_caps-box" package="072X025" value="100p"/>
<element name="BST" library="mb_switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="22u"/>
<element name="C41" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C42" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="10u"/>
<element name="C43" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="100u"/>
<element name="R28" library="resistors" package="R0207/3" value="470K"/>
<element name="GND" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="R40" library="resistors" package="R0207/3" value="4.7k"/>
<element name="D12" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="L1" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="GND16" library="mb_supply" package="SQUARE" value="gnd"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BIAS1" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="BIAS1" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="9V" pad="+"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C39" pad="+"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="TREBLE" pad="3"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="MID" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="MID" pad="3"/>
<contactref element="BASS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="TREBLE" pad="2"/>
<contactref element="PRE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="9V" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C38" pad="-"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="POST" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="MODE" pad="A2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="MID" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="MODE" pad="B2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="-"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="-"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="-"/>
<contactref element="GND16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="-"/>
<contactref element="C40" pad="-"/>
<contactref element="C42" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="C37" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="C38" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="C40" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="C41" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="C42" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="TREBLE" pad="1"/>
<contactref element="BASS" pad="3"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="BASS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="BST" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VR">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q8" pad="3"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="BOOST" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="BST" pad="1"/>
<contactref element="BOOST" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="BOOST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="MODE" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="PRES" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="PRES" pad="2"/>
<contactref element="POST" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="PRE" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="PRE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="BIAS0" pad="1"/>
<contactref element="BIAS1" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="BIAS2" pad="1"/>
<contactref element="BIAS3" pad="1"/>
<contactref element="BIAS4" pad="1"/>
<contactref element="BIAS5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="MODE" pad="A3"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="I" pad="1"/>
<contactref element="C0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="POST" pad="2"/>
<contactref element="O" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q9" pad="3"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="PRES" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="L" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="BIAS2" pad="3"/>
<contactref element="BIAS2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="BIAS3" pad="3"/>
<contactref element="BIAS3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="BIAS4" pad="3"/>
<contactref element="BIAS4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="BIAS5" pad="3"/>
<contactref element="BIAS5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="BIAS0" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="BIAS0" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="D12" pad="K"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
