<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.701" y1="61.341" x2="46.609" y2="61.341" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="46.609" y1="61.341" x2="62.23" y2="45.593" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="19.05" x2="62.23" y2="45.593" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="19.05" x2="46.482" y2="3.302" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="20.701" y1="3.302" x2="46.482" y2="3.302" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="20.701" y1="61.341" x2="17.399" y2="58.039" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.399" y1="58.039" x2="17.399" y2="7.112" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="17.399" y1="7.112" x2="20.701" y2="3.302" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<text>Andre Gaschler</text>
<text>ploBoard</text>
<text>DEBUG B</text>
<text>PORT C</text>
<text>PORT D</text>
<text>PORT E</text>
<text>PORT F</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>DIP1-2: HW USB
DIP3-4: FTDI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-cypressindustries">
<description>&lt;b&gt;Connectors from Cypress Industries&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.cypressindustries.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="32005-301">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/O REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-301.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LMS8117AM-33">
<packages>
<package name="SOT230P696X180-4N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="A/3216-18R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;KEMET S / EIA 3216-12</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="L2825P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATXMEGA128A1U-AU">
<packages>
<package name="QFP50P1600X1600X120-100N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Crystals-new">
<packages>
<package name="MJ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Kurzhubtaster">
<description>&lt;BR&gt;Würth Elektronik -- Electronic Interconnect &amp; Electromechanical Solutions&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-405&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com"&gt;http://www.we-online.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:pm.hotline@we-online.de"&gt;pm.hotline@we-online.de&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
Version 1.5,   Nov. 18-th 2013
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="430152080836">
<description>WS-TSS-6x6 mm SMD Tact Switch,4 pins</description>
</package>
<package name="418121160804">
<description>WS-IC-2.54 mm small compact SMD Dip Switch with top tape,8 pins,4 poles</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TC26H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ftdichip">
<description>&lt;b&gt;FTDI (TM) CHIP&lt;/b&gt; Future Technology Devices International Ltd.&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com</description>
<packages>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="WE-TVS_824011">
<packages>
<package name="WE-TVS_SOT23-5L">
<description>TVS Diode Array WE-TVS</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="USB_POWER" library="con-cypressindustries" package="32005-301" value="MINI-USB-32005-301">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="3V3" library="LMS8117AM-33" package="SOT230P696X180-4N" value="LMS8117AMP-3.3">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-223-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="41K3020"/>
<attribute name="MPN" value="LMS8117AMP-3.3"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="National Semiconductor"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469032"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="A/3216-18R" value="10uF Tantal"/>
<element name="C2" library="rcl" package="A/3216-18R" value="10uF Tantal"/>
<element name="U1" library="ATXMEGA128A1U-AU" package="QFP50P1600X1600X120-100N" value="ATXMEGA128A1U-AU">
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-100"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="92T0881"/>
<attribute name="MPN" value="ATXMEGA128A1U-AU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ATMEL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2308646"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="Q116MHZ" library="Crystals-new" package="MJ" value="CRYSTALMJ"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603K" value="33pF"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603K" value="33pF"/>
<element name="R32" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="RESETSWITCH" library="Kurzhubtaster" package="430152080836" value="430152080836"/>
<element name="R33" library="rcl" package="R0603" value="100"/>
<element name="POWER" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOOT" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="120R"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="120R"/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC847"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C17" library="rcl" package="A/3216-18R" value="10uF Tantal"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="TC26H" value="32,786 khz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603K" value="18pF"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C0603K" value="18pF"/>
<element name="FTDI232RL" library="ftdichip" package="SSOP28" value="FT232RL">
<attribute name="OC_NEWARK" value="91K9918"/>
<attribute name="MPN" value="FT232RL"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1146032"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0603K" value="100n"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603K" value="10n"/>
<element name="FERRIT" library="rcl" package="R0805" value="600 OHM"/>
<element name="R24" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="TX" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0603" value="120"/>
<element name="R26" library="rcl" package="R0603" value="120"/>
<element name="FERRIT1" library="rcl" package="R0805" value="330 OHM"/>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="Ferrit 220R"/>
<element name="L1" library="rcl" package="L2825P" value="10uH"/>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC847"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="n.B."/>
<element name="PORTB_DEBUG" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PORTC" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PORTE" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PORTF" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PORTD" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="4k7"/>
<element name="4PORTDIPSWITCH" library="Kurzhubtaster" package="418121160804" value="418121160804"/>
<element name="D1" library="WE-TVS_824011" package="WE-TVS_SOT23-5L" value="">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT23-5L"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34R6120"/>
<attribute name="MPN" value="824011"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Wuerth Elektronik"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1748616"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="39R"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="39R"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603K" value="47p"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603K" value="47p"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC_O_5V">
<contactref element="3V3" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="FERRIT1" pad="2"/>
<contactref element="PORTC" pad="8"/>
<contactref element="PORTD" pad="8"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="8"/>
<contactref element="PORTF" pad="8"/>
<contactref element="PORTE" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="USB_POWER" pad="5"/>
<contactref element="3V3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="U1" pad="93"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
<contactref element="U1" pad="73"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="RESETSWITCH" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="7"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="18"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="21"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="26"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="7"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="18"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="21"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="PORTD" pad="6"/>
<contactref element="PORTC" pad="6"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="6"/>
<contactref element="PORTE" pad="6"/>
<contactref element="PORTF" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="PORTE" pad="16"/>
<contactref element="PORTC" pad="16"/>
<contactref element="PORTF" pad="16"/>
<contactref element="PORTD" pad="16"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="25"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="25"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_3V3">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="94"/>
<contactref element="U1" pad="74"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="FERRIT" pad="1"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="4"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="TX" pad="A"/>
<contactref element="RX" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="4"/>
<contactref element="PORTE" pad="4"/>
<contactref element="PORTC" pad="4"/>
<contactref element="PORTF" pad="4"/>
<contactref element="PORTD" pad="4"/>
<contactref element="PORTD" pad="2"/>
<contactref element="PORTF" pad="2"/>
<contactref element="PORTC" pad="2"/>
<contactref element="PORTE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="PORTC" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="PORTC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE0">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="PORTE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE1">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="PORTE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PE2">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="PORTE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PE3">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="PORTE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PE4">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="PORTE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PE5">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="PORTE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PE6">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="PORTE" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PE7">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="PORTE" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PF0">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="PORTF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PF1">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="PORTF" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PF2">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="PORTF" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PF3">
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="PORTF" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PF4">
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="PORTF" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PF5">
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="PORTF" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="PORTC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="PORTC" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="PORTC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="PORTC" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="PORTC" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="PORTC" pad="13"/>
</signal>
<signal name="QN">
<contactref element="U1" pad="91"/>
<contactref element="Q116MHZ" pad="P3"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="QP">
<contactref element="U1" pad="92"/>
<contactref element="Q116MHZ" pad="P1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="U1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="PDI">
<contactref element="U1" pad="89"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PH0">
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH1">
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="PORTC" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH2">
<contactref element="U1" pad="57"/>
<contactref element="PORTD" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH3">
<contactref element="U1" pad="58"/>
<contactref element="PORTE" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH5">
<contactref element="U1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="PH4">
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="PORTF" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH7">
<contactref element="U1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="PH6">
<contactref element="U1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="PJ0">
<contactref element="U1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="PJ1">
<contactref element="U1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="PJ6">
<contactref element="U1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="PJ2">
<contactref element="U1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="PJ3">
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PJ7">
<contactref element="U1" pad="72"/>
</signal>
<signal name="PJ5">
<contactref element="U1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="PJ4">
<contactref element="U1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="PQ3">
<contactref element="U1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="PQ2">
<contactref element="U1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="PQ1">
<contactref element="U1" pad="86"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PQ0">
<contactref element="U1" pad="85"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PK7">
<contactref element="U1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="PK5">
<contactref element="U1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="PK4">
<contactref element="U1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="PK3">
<contactref element="U1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="PK6">
<contactref element="U1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="PK2">
<contactref element="U1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="PK1">
<contactref element="U1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="PK0">
<contactref element="U1" pad="75"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="U1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="U1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="U1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="U1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="U1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="PORTD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="PORTD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="PORTD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="PORTD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="PORTD" pad="13"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="PORTD" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="PORTD" pad="15"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="PORTD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="UC_RESET">
<contactref element="U1" pad="90"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="PORTB_DEBUG" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PF6">
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="PORTF" pad="13"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PF7">
<contactref element="U1" pad="52"/>
<contactref element="PORTF" pad="15"/>
<contactref element="FTDI232RL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="RESETSWITCH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="POWER" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="BOOT" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BOOT" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="FTDI232RL" pad="15"/>
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="USB_DN">
<contactref element="FTDI232RL" pad="16"/>
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="FTDI232RL" pad="17"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_FTDI">
<contactref element="FTDI232RL" pad="20"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="FERRIT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FTDI_RST">
<contactref element="FTDI232RL" pad="19"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="CBUS0">
<contactref element="FTDI232RL" pad="23"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CBUS1">
<contactref element="FTDI232RL" pad="22"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="TX" pad="C"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="RX" pad="C"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="USB_POWER" pad="1"/>
<contactref element="FERRIT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VCC_L">
<contactref element="3V3" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="USB+">
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="1"/>
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="3"/>
<contactref element="USB_POWER" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB-">
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="2"/>
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="4"/>
<contactref element="USB_POWER" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XMEGA_USP+">
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XMEGA_USB-">
<contactref element="4PORTDIPSWITCH" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
