<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Castle 
touch 
v3.3
Oct23</text>
<wire x1="37.8" y1="56" x2="37.8" y2="5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="37.8" y1="5" x2="31.9" y2="5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="31.9" y1="5" x2="31.9" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="31.9" y1="0" x2="35" y2="-0.7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="-0.7" x2="47" y2="-0.7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="47" y1="-0.7" x2="50.5" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="50.5" y1="0" x2="50.5" y2="5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="50.5" y1="5" x2="44.2" y2="5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="44.2" y1="5" x2="44.2" y2="56" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="44.2" y1="56" x2="37.8" y2="56" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
